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1 [bookmark: _Toc21826][bookmark: _Toc1515331986][bookmark: _Toc24160][bookmark: _Toc21960][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc20417]引言
本指南为四川省质量技术审评中心依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》（以下简称《核准规则》）《四川省乙类特种设备检验机构核准细则》（以下简称《乙类细则》）等特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范及国家市场监督管理总局、四川省市场监督管理局相关要求制定的鉴定评审操作指引，是实施特种设备检验机构乙类核准鉴定评审工作的指导性文件。仅用于统一本中心评审工作尺度、规范评审人员执业行为，供评审组及本中心工作人员内部使用。开展鉴定评审的法定依据为现行有效的特种设备法律、法规、规章及安全技术规范，本指南内容与上位法规定不一致的，一律适用上位法规定。
2 [bookmark: _Toc14653][bookmark: _Toc104578700][bookmark: _Toc11707]适用范围
本指南仅适用于四川省质量技术审评中心（以下简称“省质量审评中心”）承担的四川省乙类特种设备检验机构核准的鉴定评审工作。
3 [bookmark: _Toc15249][bookmark: _Toc377][bookmark: _Toc989905844][bookmark: _Toc7335][bookmark: _Toc29792][bookmark: _Toc22088]引用文件
3.1 《中华人民共和国特种设备安全法》
3.2 《中华人民共和国行政许可法》
3.3 《特种设备安全监察条例》
3.4 TSG Z7001—2021《特种设备检验机构核准规则》（含第1号修改单）
3.5 市场监管总局办公厅《关于特种设备检验机构核准有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕13号）
3.6 《四川省乙类特种设备检验机构核准细则》（川市监规发〔2025〕4号）
3.7 市场监管总局办公厅《关于特种设备检验人员考核等有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕93号）
3.8 TSG Z8002—2022《特种设备检验人员考核规则》（含第1号、第2号修改单）
3.9 [bookmark: _Toc8243][bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc21455][bookmark: _Toc8342]TSG Z8001—2019《特种设备无损检测人员考核规则》（含第1号修改单）
3.10 TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》 
3.11 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局 第74号令）
3.12 其他有关特种设备安全技术规范和标准
4 [bookmark: _Toc1355778839]术语
本指南采用《核准规则》和《乙类细则》中的术语，以及以下术语。
4.1 全职持证人员：指持有特种设备检验检测相应项目、级别人员资格证，且与检验机构建立合法的劳动关系，并由检验机构出资缴纳唯一基本养老保险，在检验机构有明确的工作岗位和办公地点，履行岗位职责并有可追溯工作见证的人员，其资格证书在有效期内并已在“全国特种设备检验与检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示的人员注[footnoteRef:0]。 [0: 注 退休人员可以从事相应的检验工作，但不能作为核准的资源条件。] 

4.2 [bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc28645][bookmark: _Toc7105][bookmark: _Toc8575]关键岗位人员：是指技术负责人、质量负责人、责任师（技术负责人可以兼任质量负责人，但是技术负责人、质量负责人不得兼任责任师）。
5 [bookmark: _Toc1285781185]鉴定评审程序
省质量审评中心接到核准机关委托后，将在10个工作日内与申请单位商定鉴定评审日期，并将鉴定评审指南、评审日期、程序和要求告知申请单位，并且在 60个工作日内完成鉴定评审。
5.1 商洽
5.1.1 申请单位网上申请被受理后，省质量审评中心将核查以下资料。
——受控且有效实施的质量手册、程序文件或者（和）管理制度目录、作业指导书目录（各一式一份）
——检验与检测人员配置表、检验单位人员任命文件
——特种设备检验检测人员执业注册证（中国特种设备检验协会）
——检验设备配置表（包括设备编号、发票及设备原值等信息）
——申请核准项目的检验能力审查材料（如采信能力验证报告）
——其他资料：现有《特种设备检验机构核准证书》（首次核准除外）等
复印件资料逐页加盖本机构公章，多页资料同时加盖骑缝章，并注明 “复印件与原件一致”。
5.1.2 如资料齐全，省质量审评中心将与申请单位商定鉴定评审计划，并向申请单位提供本指南、有关文件的下载及填写要求、现场评审核查资料等；如资料不齐全或不符合规定，省质量审评中心在5个工作日内一次性告知申请单位需要补正的内容。申请单位应当按照要求及时提交补正的内容。
5.2 协商鉴定评审计划
省质量审评中心应当与申请单位协商鉴定评审计划，明确鉴定评审工作日程安排、程序和要求等事项，申请单位可以对鉴定评审人员提出合理的回避要求。设有下属单位且共享母体核准资源条件的，所有下属机构须同步纳入本次现场评审范围，逐一核查人员、场地、设备等资源。
特殊情况，由省质量审评中心根据协商结果，在《特种设备检验机构核准现场鉴定评审任务书》中明确。
5.3 接收《特种设备检验机构核准鉴定评审通知函》及《特种设备检验机构核准现场鉴定评审任务书》
鉴定评审计划商定后，省质量审评中心向申请单位发出《特种设备检验机构核准鉴定评审通知函》并通知属地监管部门。
——申请单位收到省质量审评中心发出的现场鉴定评审通知函（一般在现场评审 7 日前发出）后，应当按照通知函的要求及时准备评审事项，评审现场核查的资料详见附录A—附录C。
——申请单位收到省质量审评中心发出的《特种设备检验机构核准现场鉴定评审任务书》后，应当及时与评审组成员取得联系，明确评审组成员日程安排等事项。
——评审组成员在评审期间的差旅费（住宿费、交通费等）、评审劳务费均由省质量审评中心承担，按规定统一支付，申请单位无需承担评审产生的任何费用。
——评审组不得接受申请单位任何现金、有价证券和礼品礼物，不参加任何形式的可能影响鉴定评审工作和结论的宴请或娱乐活动，不接受评审相对人违规吃喝宴请，在评审工作期间严禁饮酒。审评期间原则不在审评相对人处用餐，若确需在审评相对人处用餐，应按规定向审评相对人支付餐费。
5.4 现场评审前期准备
评审组根据工作需要通过电话或线上会议等方式充分与申请单位和属地特种设备监督管理部门代表沟通，确认申请单位申请的检验机构类别，明确评审组成员分工（一般分为资源条件组、质量管理体系组和检验能力组）、评审计划、评审要求、评审方法等。
5.5 首次会议
首次会议由评审组长主持，全体评审组成员、属地特种设备监督管理部门代表和申请单位有关人员（一般为申请单位法定代表人/主要负责人，关键岗位人员，全部在场持证检验检测人员）参加。与会人员在《首次会议签到表》等文件上签名。具体内容如下：
——与会各方代表介绍到会人员。
——评审组长说明评审依据、评审范围、评审程序、评审分工，以及总结会议的计划时间及内容，并征求申请单位的意见。
——申请单位负责人简要介绍鉴定评审准备情况和自查情况，并签署见证资料真实性承诺书。
——评审组长与申请单位负责人明确需要澄清的其他问题。
——评审组长与申请单位明确评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合人员。
——评审组长代表评审组做出客观、公正、保密的承诺。
——申请单位应与评审人员共同签署《审查评价公约》，并遵守《审查评价公约》相关要求。
——属地特种设备监督管理部门代表就申请延续或增项的单位，在上一周期内有无超范围检验的情况，是否有与许可项目相关的行政处罚、责任事故等情况陈述意见，并提出安全监察的有关要求。
5.6 现场巡视
首次会议结束后，评审组巡视申请单位办公和检验场所（如办公场所、档案室、仪器设备室、检验场地及检验、检测仪器设备等）。
5.7 分组审查
5.7.1 资源条件
资源条件组依据《核准规则》、《乙类细则》及相关安全技术规范及标准，对申请单位资源条件进行评审，评审的内容包括：申请单位的法律地位、人员、仪器设备、场地与设施等。评审方法包括查阅见证、查看实物、交谈、观察所涉及领域的活动等，需要审查、核实的资料详见附录A。
资源条件组通过座谈、现场跟踪、查阅相关见证等方式，对申请单位负责人、质量负责人、技术负责人、责任师、检验检测人员的能力进行考察、评价。在现场评审期间，申请单位应确保：
1.申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、各检验项目责任师、其他检验人员、检验能力验证所涉及的持证检验人员在评审现场；
2.在评审现场的持证检验人员不得低于检验机构持证检验人员总数的50%（首次核准的，不低于70%），持证检验人员总人数低于10人的应全部在场。
增项核准的，在现场评审期间，申请单位应确保：
1.申请单位负责人、技术负责人、质量负责人以及与增项项目相关的检验责任师和检验能力验证所涉及的持证检验人员在评审现场；
2.在评审现场的增项项目持证检验人员不得低于检验机构增项项目总持证检验人员总数的70% 。
申请单位因无法克服的原因不能满足上述要求的，应当在与省质量审评中心协商鉴定评审计划之前，向省质量审评中心提交《检验人员不能到场参加现场评审的情况说明》（内容至少包括人员姓名、身份证号、持证项目、不能到场原因等），得到批准后方可安排评审计划，临时提交的说明不予认可。其中，法定代表人/主要负责人必须到场，如果申请单位未按规定提出申请或申请未得到批准，且在现场评审时到场人员未达到上述要求的，则终止现场评审，由此引起的一切后果，均由申请单位承担。
5.7.2 质量管理体系
质量管理体系组依据《核准规则》附件F的要求，对申请单位质量管理体系的建立、实施与持续有效运行情况进行评审。通过查阅质量管理体系文件、实施见证、与申请单位沟通交流、与属地特种设备监督管理部门进行交流等方式，评审质量管理体系的建立与实施情况，质量管理体系核查的材料详见附录B。
5.7.3 检验能力
5.7.3.1 申请单位应当具有在核准范围内开展检验工作的能力。检验能力组根据相应的检验规范标准要求，对申请单位的检验工作质量及检验能力进行审查，检验能力审查程序及要求详见附录C。
5.7.3.2 检验能力的审查可采取报告评价、跟踪检验过程或者采信能力验证结果等方式。省质量审评中心将根据申请单位的实际情况在评审通知函中确定每个申请项目的检验能力审查方式。申请单位应及时准备好相关的材料。
5.7.3.3 申请首次/增项核准项目的，应当独立完成申请核准项目跟踪检验过程的试检验工作，试检验工作应当能够验证申请单位具备申请核准范围内的检验能力。
5.7.3.4 申请延续核准的，在上一周期内，评审组应审查每年相应检验项目的检验业绩。
5.8 情况汇总和交换意见
5.8.1 评审组内部沟通
每日评审工作结束后，评审组应进行内部沟通，小结评审工作情况，必要时可针对具体情况调整工作计划。
5.8.2与特种设备监督管理部门及申请单位沟通
评审组内部合议后，评审组成员、属地特种设备监督管理部门代表（如需）和申请单位有关领导交流评审工作情况。评审组长主持交流会议，各评审员简要介绍分组评审情况，并逐项说明存在的问题，就这些问题与申请单位沟通意见。
5.9 总结会议
总结会议由评审组长主持，评审组全体成员、属地特种设备监督管理部门代表、申请单位有关人员参加。与会人员在《总结会议签到表》等文件上签名。总结会议一般包括下述内容：
——评审组长对现场鉴定评审工作概要总结。
——评审组长通报评审情况，公布现场评审结论（分为“符合条件”、“基本符合但需整改”、“不符合条件”三种），并逐项说明存在的问题。
——评审组长说明因鉴定评审的局限性、时限性而可能带来的风险，告知申请单位申诉、投诉的权利。再次声明评审组在客观、公正、保守秘密等方面的承诺。并与申请单位负责人签署《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》（一式三份，评审组长、申请单位、属地特种设备监督管理部门代表各执一份）。
——若申请单位拒绝签署《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》，评审组长在《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》上注明情况，申请单位应向省质量审评中心书面陈述理由。
——如果评审组发现申请单位存在重大问题，无法进行整改或整改难度大以至于给定的最长整改期限内无法完成整改的，评审组出具《特种设备检验机构核准鉴定评审终止评审意见通知书》，由评审组、申请单位、属地监管部门三方签字确认并当场归档。现场鉴定评审需终止情况，详见附录G。
——申请单位负责人讲话。
——评审组长说明其他有关事宜（如向申请单位说明不符合项目的整改要求等）。
——听取属地特种设备监督管理部门代表的意见。
5.10 问题及整改
5.10.1问题反馈
鉴定评审工作结束前，鉴定评审组应当将发现的问题向申请单位通报；对于需要一定时间完成整改的，双方应当签署《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》。
5.10.2 问题整改
申请单位应当依据《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》提出的不符合项目和规定的期限，按照《整改报告格式》（附录D）和《整改报告编制要求》（附录E）要求在规定的期限内完成整改工作。申请单位整改时间不得超过6个月注[footnoteRef:1]，如在整改期间原证书过期，应停止一切检验检测工作。申请单位逾期未完成整改工作或者整改不符合条件要求的，鉴定评审结论为“不符合条件”，省质量审评中心出具不合格结论报告。 [1: 注 ：①根据《核准规则》规定，鉴定评审工作（含整改时间）应当自受理决定书签发之日起1年内完成。] 

5.10.3 整改确认
整改确认方式分资料确认和现场确认，由省质量审评中心与评审组组长沟通，确定整改确认方式。
资料确认：整改方式确定为资料确认的，申请单位应当在规定的期限内将整改见证资料（包括整改报告、不符合项目整改的见证资料等）补充完整，并递交至评审组。申请单位提交整改报告及见证资料后，评审组应在10个工作日内予以确认整改情况。
现场确认：整改方式确定为现场确认的，评审组应向省质量审评中心说明需要现场确认的原因，并在《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》注明现场确认。申请单位完成相应整改后，与评审组沟通。现场确认时间由评审组和申请单位共同确认。确认以后，评审组向省质量审评中心提出申请，根据省质量审评中心出具的现场确认整改任务书赴现场审查，在10个工作日内出具整改确认情况意见。不符合整改现场确认程序见附录F。
5.11 终止评审的情况
现场评审出现有终止评审的情况，评审组须当日填写《特种设备检验机构核准鉴定评审终止评审意见通知书》，由评审组、申请单位、属地监管部门三方签字确认并当场归档。现场鉴定评审需终止情况，详见附录G。

6 [bookmark: _Toc863189512][bookmark: _Toc385427443][bookmark: _Toc19958][bookmark: _Toc1158672625][bookmark: _Toc1782558926][bookmark: _Toc419666412][bookmark: _Toc1078586799] 迎审准备
6.1  资源条件
6.1.1  申请单位的资源条件应当满足《核准规则》的要求
6.1.2  评审组将按照附录A的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.2  质量管理体系
6.2.1 申请单位应当按照《核准规则》和《乙类细则》的要求并结合承担的检验项目特性和本单位实际情况，建立并持续改进质量管理体系，形成文件并在申请单位内得到贯彻和执行。延续核准单位核查体系、人员、设备相关记录，这些资料应为“上一完整核准周期（4 年）”的全流程运行资料，涵盖文件修订、内审、管理评审、培训、设备校准等内容。
6.2.2  评审组将按照附录B的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.2.3 建立的质量管理体系应当覆盖下属单位。
6.3 检验能力
评审组将按照附录C的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.3.1 跟踪检验过程
申请单位应当提前做好相关项目的前期准备工作。
6.3.2 采信能力验证结果
首次核准和增项核准的，申请单位可在现场鉴定评审前完成申请项目的采信能力验证工作，由评审组现场核查采信能力验证结果。
6.3.3 报告评价
采用报告评价的，评审组按照附录C 3.1的要求在现场核查检验报告及相应的记录，核查的报告由评审组长现场抽取。检验报告应当覆盖核准的所有项目。
6.3.4 其他文件资料（适用于延续核准）
——核查上一核准周期内申请单位法定代表人、负责人、技术负责人、质量负责人、责任师的变更情况。
——核查在上一核准周期内申请单位名称、地址、所有制形式、隶属关系、下属单位的变更情况。 
——核查在上一次鉴定评审中评审机构出具的《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》或《特种设备鉴定评审不符合项通知书》。
——核查在上一核准周期内申请单位接受特种设备安全监察部门监督检查、证后抽查、行政处罚等与特种设备安全监察部门监督管理活动相关的记录。
7 [bookmark: _Toc1529126035][bookmark: _Toc584892987][bookmark: _Toc24672][bookmark: _Toc697965791][bookmark: _Toc1571880301][bookmark: _Toc1131828894][bookmark: _Toc1326140561] 现场鉴定评审的配合事项
7.1 接到省质量审评中心发出的现场鉴定评审通知函后，申请单位应当及时与属地特种设备监督管理部门联系，以便其对鉴定评审工作进行现场监督。
7.2 申请单位应当根据评审组长的要求，做好预备会议、首次会议、总结会议的准备工作。
7.3 申请单位应当准备首次会议的汇报材料，并按评审组人数准备质量管理体系文件。
7.4 按评审组的要求，完成其他事宜的配合工作。
8 [bookmark: _Toc20612][bookmark: _Toc224092062][bookmark: _Toc1725293500][bookmark: _Toc1750951789][bookmark: _Toc475851516][bookmark: _Toc479707250][bookmark: _Toc1725591207] 鉴定评审报告及过程抽查
8.1鉴定评审工作结束后，鉴定评审组长根据现场评审人员填写的《评审记录》和申请单位提交的整改报告等及时编制鉴定评审报告。
8.2特种设备安全监察机构依法对本次鉴定评审全过程实施监督管理。监察机构可结合工作需要，调取评审档案资料，并采取现场复现式抽查方式开展核查：随机抽取已评审事项、检验项目、人员能力、体系运行、设备工况等内容，现场复现评审流程与核查要点；针对抽查查实的问题，由评审机构牵头开展全面复核，按照法规及评审规则要求形成正式复核结论。
8.3鉴定评审报告由鉴定评审机构根据建立的评审报告审核制度进行审批。鉴定评审报告中鉴定评审结论分为：“符合条件”、“不符合条件”、“整改后符合条件”。
9 [bookmark: _Toc80649693][bookmark: _Toc66604311][bookmark: _Toc535878777][bookmark: _Toc1423040394][bookmark: _Toc1710118482][bookmark: _Toc11939][bookmark: _Toc931384356] 申诉处理
申请单位对鉴定评审报告、评审结论有异议的，可在10个工作日内向行政许可受理机关提出申诉。申诉材料须加盖单位公章，并附相关佐证资料，逾期不予受理。
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	评审项目
	见证资料

	法定代表人资格
	《事业单位法定代表人证书》原件。

	公正性
	业务台账、公正性声明。

	承担的义务
	①在限定的区域内履行特种设备保障检验职能的材料。
②按照属地特种设备安全监督管理的部门要求，承担与特种设备安全相关的其他保障性工作的证明。
③严格执行财政、物价主管部门规定的特种设备检验收费政策要求文件。

	人员
	核查所有检验人员的档案资料（以下均为原件）：
①《检验与检测人员配置表》（包括姓名、身份证号、专业、持证项目、聘用起始日期、社保方式等）；
②劳动合同、聘用协议、工资发放记录；
③社会保险缴纳证明、购买工伤保险证明材料、支撑检验机构出资缴纳唯一基本养老保险的相关政策文件、支付转账闭环证明等（退休人员不作为资源条件，在从事相应工作的应核查退休证明及公对私的转款证明）；
④特种设备检验检测人员资格证、注册证书、学历证书；
⑤培训证明。

	关键岗位人员
	关键岗位人员的任命文件、参加相关知识培训的见证资料。

	检验设备
	核查所有检验设备的档案资料：
①《检验设备配置表》（包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等）；
②检验、检测设备：采购合同、采购发票、付款证明（如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等）、检定校准证书、状态标识等；
③特种设备核查登记证书和检验报告（含日常检查、年度检查报告、安全附件及仪表检定校准报告等）。
④检验仪器设备应当是申请单位自有产权，不包含已报废及应报废的设备，但应包含临时停用、封存的设备，严禁临时租赁、借用、拼凑设备参加评审。
⑤无损检测外委的，应核查外委协议、外委方资质证书、外委人员及用于申请单位检验的相关设备，申请单位可以不配置无损检测相应设备，外委协议必须明确检验质量责任、安全责任划分。

	场地与设施
	①自有产权的，核查证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）。
②租赁的，核查租用、借用证明文件及出租方产权证明的复印件，证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）、租用合同（自有产权除外）和租用场所范围的场地平面图
③无场地不动产权属证明文件的，应当核查乡镇人民政府、街道办事处、管委会及以上人民政府出具的书面证明，证明内容应当载明：该建筑物不属于违法建筑。

	法律法规文件
	核查法律、法规、规章、安全技术规范和标准目录和实物。
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A2.1 核查持证人员
申请乙类检验机构的单位，评审组将按照《核准细则》第八条及附件2、附件3申请核准项目对应的人员配备要求核查特种设备检验检测全职持证人员。
	序号
	核准项目代码
	全职持证人员配备

	1
	BJ Ⅰ
	1.锅炉检验师6 名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.锅炉检验员8 名；
3.Ⅲ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项；
5.Ⅱ级 TOFD 无损检测人员 2 人项；
6.锅炉水（介）质检验师 2 名

	2
	BJ Ⅱ
	1.锅炉检验师2 名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.锅炉检验员4 名；
3.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项；
4.锅炉水（介）质检验员 2 名

	3
	BJ Ⅲ
	1.压力容器检验师4 名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于 2名；
2.压力容器检验员6 名；
3.Ⅲ级 RT、UT或MT、PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项

	4
	BJ Ⅳ
	1.压力容器检验师4 名；
2.压力容器检验员6 名；
3.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项

	5
	BJ Ⅴ
	1.压力容器检验师4 名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于 2 名；
2.气瓶检验员6 名；
3.Ⅲ级 RT 或 UT、MT 或 PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项

	6
	BJ Ⅵ
	1.压力管道检验师3 名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.压力管道检验员6名；
3.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项

	7
	BJ Ⅶ
	1.压力管道检验师3 名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.压力管道检验员4 名
3.3.Ⅲ级RT或UT、MT或PT无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项

	8
	BJ Ⅷ
	1.电梯检验师 4 名，其中具有机械类、电气类专业教育
背景的专业技术人员不少于 2 名；
2.电梯检验员 8 名

	9
	BJ Ⅸ
	1.起重机械检验师 2 名；
2.起重机械检验员 6 名；
3.Ⅱ级 UT、MT 或者 PT 无损检测人员各 2 人项

	10
	BJ Ⅹ
	1.承压设备高级检验师1名（申请额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检时应当具备）；
2. 锅炉检验师8 名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于 2 名；
3.锅炉检验员10 名；
4.Ⅲ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2 人项；
5.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 4 人项；
6.Ⅱ级 TOFD 无损检测人员 2 人项；
7.锅炉水（介）质检验师 2 名；
8.锅炉水（介）质检验员 2 名


	11
	BJ Ⅺ
	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.客运索道检验员4名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项

	12
	BJ Ⅻ
	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.大型游乐设施检验员5名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项

	

	13
	BD Ⅰ
	1.锅炉检验师 6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的技术人员不少于 1 名；
2.锅炉检验员 8 名；
3.Ⅲ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 1人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2人项；
5.锅炉水（介）质检验师 2 名

	14
	BD Ⅱ
	1.锅炉检验师 2名；
2.锅炉检验员 4名；
3.Ⅲ级 RT 或者 UT、MT 或者 PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2人项；
5.锅炉水（介）质检验员 2 名

	15
	BD Ⅲ
	1.压力容器检验师 4 名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员不少于 2 名；
2.压力容器检验员 6 名；
3.Ⅲ级 RT 或者 UT、MT 或者 PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2人项；
5.Ⅱ级TOFD无损检测人员 1 人项

	16
	BD Ⅳ
	1.压力容器检验师 2名；
2.压力容器检验员 4 名；
3.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2人项

	17
	BD Ⅴ
	1.压力容器检验师 6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于 1 名；
2.Ⅲ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 1人项；
3.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 4人项；
4.Ⅱ级 TOFD 无损检测人员 2 人项；
5.安全阀校验人员 2 名

	18
	BD Ⅵ
	1.压力管道检验师 3 名，其中具有材料专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.压力管道检验员 4 名；
3.Ⅲ级 RT 或者 UT、MT 或者 PT 无损检测人员各 1 人项；
4.Ⅱ级 RT、UT、MT、PT 无损检测人员各 2人项

	19
	BD Ⅶ
	1.电梯检验师 2 名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于 1 名；
2.电梯检验员 5 名

	20
	BD Ⅷ
	1.起重机械检验师 2名；
2.起重机械检验员 6名；
3.Ⅱ级 UT、MT 或者PT 无损检测人员各 2人项

	21
	BD Ⅸ
	1.场（厂）内专用机动车辆检验师 1 名；
2.场（厂）内专用机动车辆检验员 2 名

	22
	BD Ⅹ
	1.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；
2.锅炉检验员10名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；
4.Ⅱ 级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；
5.锅炉水（介）质检验师2名

	23
	BD Ⅺ
	1.承压设备高级检验师2名（含内检测时，承压设备高级检验师3名）；
2.压力管道检验师10名（含内检测时，压力管道检验师15名），其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；
3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；
4.Ⅱ 级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；
5.Ⅱ 级 MFL无损检测人员4人项（含内检测时要求）

	24
	BD Ⅻ
	1.压力管道检验师3名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.压力管道检验员4名；
3.Ⅲ级RT 或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；
4.Ⅱ 级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项

	25
	BD ⅩⅢ
	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.客运索道检验员4名；
3.Ⅱ级 UT、MT或者PT无损检测人员各2人项

	26
	BD ⅩⅣ
	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；
2.大型游乐设施检验员4名；
3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项



A2.2 核查关键岗位人员：
（1）技术负责人，熟悉特种设备的有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于8年。
（2）质量负责人，熟悉质量管理工作，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于4年。
（3）责任师，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相应项目的检验师资格不少于4年。
A2.3 在评审现场待核查的人员包括：申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、各检验项目责任师、申请项目相关的特种设备检验检测持证人员。其中，法定代表人/主要负责人无法到场应有授权。




[bookmark: _Toc1406365343]A3评审现场核查的设备
A3.1申请乙类检验机构的单位，评审组将按照《核准细则》附件2中相应项目对应的“检验设备配置”要求核查配置的检验设备。检验仪器设备应当是申请单位自有产权。

	序号
	核准项目代码
	检验设备配置注[footnoteRef:2] [2: 注 ：承压类基本配置：承压类基本配置包括测厚仪 4 台、光谱仪 1 台、视频内窥镜 1 台、便携式硬度计 1 台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1 台、射线探伤装置 2 台、数字式超声探伤仪 2 台、磁粉检测仪 4 台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。
机电类基本配置：Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。] 


	1
	BJ Ⅰ
	承压类基本配置

	2
	BJ Ⅱ
	承压类基本配置

	3
	BJ Ⅲ
	承压类基本配置

	4
	BJ Ⅳ
	承压类基本配置

	5
	BJ Ⅴ
	承压类基本配置

	6
	BJ Ⅵ
	承压类基本配置

	7
	BJ Ⅶ
	承压类基本配置

	8
	BJ Ⅷ
	除机电类基本配置（其中 I 类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1. 照度计6台；
2. 温湿度计6台；
3. 限速器动作速度测试设备2台；
4. 电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；
5. 导轨垂直度测量仪1台。

	9
	BJ Ⅸ
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1. 综合气象仪1台；
2. 全站仪1台；
3. 制动下滑量测试仪1台。

	10
	BJ Ⅹ
	承压类基本配置

	11
	BJ Ⅺ
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1. 倾角仪1台；
2. 拉力计1台。

	12
	BJ Ⅻ
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：
1. 角度、坡度测量仪4台；
2. 涂层测厚仪4台；
3. 风速仪 4台；
4. 动、静态应变测试仪4台；
5. 硬度仪1台。

	

	13
	BD Ⅰ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪 2 台；
2.便携式定量光谱仪 1 台；
3.视频内窥镜 1 台；
4.可燃气体分析设备 2 台；
5.测氧仪 2 台；
6.测温仪 2 台；
7.分析天平（感量为 0.01mg） 1 台；
8.便携式酸度计（精度 0.01pH）2 台；
9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度 0.02μs/cm）2 台；
10.便携式溶解氧测定仪（μg/L 级）2 台；
11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪 1 台；
12.紫外、可见分光光度计 1 台；
13.钠离子（pNa）计（检出限 2.3μg/L）、硅酸根测定仪各 1 台；
14.浊度计 1 台；
15.含油量分析仪 1 台；
16.电热干燥箱 1 台；
17.箱式电子炉（马福炉）1 台；
18.药品冷藏设备 1 台；
19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各 1 台

	14
	BD Ⅱ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪 1 台；
2.可燃气体分析设备 1 台；
3.测氧仪 1 台；
4.测温仪 1 台；
5.分析天平（感量为 0.01mg） 1 台；
6.便携式酸度计（精度 0.01pH）1 台；
7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度 0.02μs/cm）1 台；
8.便携式溶解氧测定仪（μg/L 级）1 台；
9.紫外、可见分光光度计 1 台；
10.浊度计 1 台；
11.电热干燥箱 1 台；
12.箱式电子炉（马福炉）1 台；
13.药品冷藏设备 1 台；
14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各 1 台

	15
	BD Ⅲ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪 2 台；
2.大于或者等于 8m 视频内窥镜 1 台；
3.TOFD 检测设备 1 台；
4.测温仪 2 台；
5.可燃气体分析设备 2 台；
6.测氧仪 2 台；
7.经纬仪 1 台

	16
	BD Ⅳ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪 2 台；
2.大于或者等于 5m 视频内窥镜 1 台；
3.测温仪 2 台；
4.可燃气体分析设备 2 台；
5.测氧仪 1 台；
6.经纬仪 1 台

	17
	BD Ⅴ注[footnoteRef:3] [3: 注 BD（V）项目要求的残气或残液回收、处理及置换装置，抽真空及充氮置换装置可以租赁。] 

	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.静电电阻测量仪 2 台；
2.可燃气体分析设备 2 台；
3.TOFD 检测设备 1 台；
4.测氧仪 2 台；
5.耐压试验装置，液压和气压试验装置各 1 套；
6.残液回收、处理及置换装置（包括蒸汽吹扫）；
7.除锈和喷漆设备；
8.抽真空或充氮置换装置；
9.气密试验装置 2 套；
10.真空度测试仪器 1 台；
11.安全阀、紧急切断阀、液面计校验装置各 1套

	18
	BD Ⅵ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪 2 台；
2.可燃气体分析设备 2 台；
3.接地电阻测试仪 2 台；
4.静电阻测量仪 2 台；
5.测温仪 2 台

	19
	BD Ⅶ
	除机电类基本配置（其中 I 类检验设备各不少于 6 台，Ⅱ类检验设备各不少于 1 台）外，还应当配置以下设备：
1.照度计 6 台；
2.温湿度计 6 台；
3.限速器动作速度测试设备 2 台；
4.电梯振动及起制动加减速度测量仪 1 台；
5.导轨垂直度测量仪 1 台

	20
	BD Ⅷ
	除机电类基本配置（其中 I 类检验设备各不少于 4 台，Ⅱ类检验设备各不少于 1 台）外，还应当配置风速仪 2 台

	21
	BD Ⅸ
	1.噪声检测仪 1 台；
2.转向参数测试仪 1 台；
3.制动性能测试仪 1 台；
4.踏板力计 1 台

	22
	BD Ⅹ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.高温测厚仪1台；
2.可燃气体分析设备1台；
3.测氧仪1台；
4.测温仪1台；
5.分析天平（感量为0.01mg）1台；
6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；
7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；
8.便携式溶解氧测定仪（ug/L级）1台；
9.紫外、可见分光光度计1台；
10.浊度计1台；
11.电热干燥箱1台；
12.箱式电子炉（马福炉）1台；
13.药品冷藏设备1台；
14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm），蒸馏仪各1台

	23
	BD Ⅺ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.全站仪2台；
2.可燃气体分析设备4台；
3.接地电阻测试仪4台；
4.静电阻测量仪4台；
5.埋地管道泄漏检测仪1台；
6.埋地管道防腐层探测检漏仪1台；
7.埋地管道探测定位仪1台；
8.防腐层绝缘电阻测量仪4台；
9.电火花检测仪2台；
10.涂层测厚仪4台；
11.杂散电流检测仪2台；
12.土壤电阻率测试仪2台；
13.密间隔管地电位检测仪1台；
14.直流电压梯度检测系统1套；
15.硫酸铜参比电极2台；
16.手持型GPS定位仪2台；
17.便携式测温仪2台；
18.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统（软件）1套；
19.每个限定范围智能腐蚀内检测器1台，并配套内检测数据分析软件（漏磁检测设备应当经过性能评价、校准）；
20.每个限定范围智能变形检测器1台；
21.地面标记模块100个；
22.管体腐蚀成像检测仪2台；
23.外壁漏磁检测仪2台
（以上19~23项为内检测时还应当按限定范围配置的设备）

	24
	BD Ⅻ
	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：
1.可燃气体分析设备2台；
2.接地电阻测试仪2台；
3.静电阻测量仪2台；
4.埋地管道泄漏检测仪1台；
5.地下管道防腐层探测检漏仪1台；
6.地下管线探测定位仪1台；
7.防腐层绝缘电阻测量仪2台；
8.电火花检测仪2台；
9.涂层测厚仪2台；
10.杂散电流检测仪2台；
11.土壤电阻率测试仪2台；
12.密间隔管地电位检测仪1台；
13.直流电压梯度检测系统1套；
14.硫酸铜参比电极1台

	25
	BD ⅩⅢ
	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于3台，II类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：
1.倾角仪3台；
2.拉力计3 台

	26
	BD ⅩⅣ
	除机电类基本配置，（其中I类检验设备各不少于4台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：
1.角度、坡度测量仪4台；
2.涂层测厚仪4台；
3.风速仪4台；
4.动、静态应变测试仪4台；
5.硬度计1台



A3.2 检验设备应当是申请单位的自有产权，按照A1的要求核查佐证材料。设备应提前调试合格，保证状态良好，张贴标识标牌，涉及特种设备的还应办理使用登记并按期检验。
A3.3 检验检测人员应当每人配备1台计算机，且能满足传输检验数据的需要。
A3.3 评审组核查检验机构建立的满足DB51/T 3244《特种设备检验动态管理信息系统数据规范》要求的信息化管理系统。


[bookmark: _Toc1853673863]A4评审现场核查的场地
A4.1 固定办公场所：申请单位应当按照《四川省乙类特种设备检验机构核准细则》第十一条的要求，配置与承担的检验工作相适应的固定办公场所并且有满足使用和存放要求的档案室和专用仪器设备室。
（1）建筑面积不少于300㎡的固定办公场所。
（2）使用面积分别不少于40㎡的档案室、图书资料室。
（3）满足存放要求的专用仪器设备室。
A4.2 检验场地：
（1） 申请移动式压力容器定期检验的，每个检验场地和设施均应当满足检验工作需要，每个检验场地面积不小于1500m²。
（2） 移动式压力容器检验场地应当配备固定的影像记录设备，确保检验过程实现清晰可追溯的影像记录，影像资料保存期限不少于2年。
（3） 移动式压力容器检验场地及其附属设施可以租赁，同一检验场地和设施不得用于不同检验机构取得特种设备检验资质。
[bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc57013721][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc15109][bookmark: _Toc27958][bookmark: _Toc7059]附录B  质量管理体系迎审应当准备的材料
[bookmark: _Toc26844][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc17662][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc12147][bookmark: _Toc1396402482]申请单位应按照《核准规则》附件F的要求建立质量管理体系并有效实施，设有下属单位的，应当与下属单位建立和实施统一的质量管理体系。

	评审项目
	应当核查的见证资料

	1 质量管理体系

	1.1 质量管理体系建立
	核查完整的、经正式颁布实施的质量手册、程序文件、管理制度、作业指导文件、记录表格、与检验有关的法律法规等外来文件。

	1.2 质量手册建立
	核查正式发布后的质量手册及其审批的见证资料，质量手册应当包括以下内容：
（1）质量方针；
（2）质量目标；
（3）适用范围；
（4）机构概况；
（5）行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述；
（6）对检验工作质量有影响的相关岗位的职责和权限；
（7）各质量要素及其相互关系的原则性描述；
（8）支持性文件。

	1.3 程序文件建立
	核查正式发布后的程序文件及其审批的见证资料。

	1.4 作业指导书
	核查正式发布后满足检验工作开展需要的作业指导书及其审批的见证资料。
作业指导书是对检验过程及相关质量活动的具体描述，通常包括检验细则或者工艺、检验设备操作规程、检验设备内部校准规程、安全措施、应急措施等，其种类和内容应当满足检验工作开展的需要。
检验机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，结合特种设备的种类、类别、品种、结构型式、参数以及使用情况等制定检验作业指导书；有检验方案要求的，应当制定检验方案。

	1.5文件控制
	核查正式发布和实施文件控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确受控文件的类别；
（2）对文件的编制和审批进行控制；
（3）明确文件的标识要求，对文件进行唯一性标识；
（4）明确文件的发放范围，对发放过程进行控制；
（5）明确文件归档和保管；
（6）定期和不定期地对文件进行评审；
（7）对文件更改进行控制；
（8）对作废文件进行回收，明确作废文件的处置方式；
（9）明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定。
文件可以任何形式的媒介呈现。（延续单位核查四年来的运行记录）
编制、审核、批准的见证资料；
发放的见证资料；
评审的见证资料；
修订的见证资料；
回收、作废的见证资料；
外来文件控制的见证资料；
受控文件清单（含外来文件）。

	1.6记录（信息）控制
	核查正式发布和实施的记录（信息）控制程序。
核查记录（信息）控制运行记录和检验记录。

	2 管理职责

	2.1 质量方针
	核查最高管理者策划和制定的质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体现对特种设备安全的承诺。

	2.2 质量目标
	核查最高管理者制定的与质量方针相适应的质量目标。质量目标应当能够量化、分解和考核。
核查质量目标考核办法。
（延续单位核查近 4 年来质量目标分解记录、考核记录。）

	2.3 组织结构及职责
	核查最高管理者策划的机构内部行政管理和质量管理的组织结构，明确对检验质量有影响的部门与岗位的职责和相互关系：
（1）配备技术负责人，全面负责检验机构的技术管理，技术负责人可以设置为技术管理层，在不同的专业技术领域可以设置不同的技术负责人，但是应当明确其职责及分工；
（2）配备质量负责人，全面负责质量管理体系的实施和保持，并且有直接渠道向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的建议；
（3）按照检验的专业或者项目配备责任师，协助技术负责人和质量负责人对专业或者项目的检验技术、质量进行管理和控制。

	2.4 管理评审
	核查正式发布和实施的管理评审控制程序，最高管理者应当定期组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审通常每年至少进行一次。。
（延续单位核查近 4 年来管理评审运行记录。）

	
	正式发布后的管理评审控制输入文件。

	
	正式发布后的管理评审控制输出文件。

	2.5其他职责
	核查正式发布后的其他职责文件，包含：
（1）传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求；
（2）确保检验活动获得必要的资源；
（3）建立、实施和持续改进质量管理体系；
（4）确保检验机构在核准的范围内从事检验工作；
（5）接受市场监管部门的监督。

	3 资源配置

	3.1 人员管理
	核查正式发布和实施人员控制程序,对与检验与检测有关的管理人员、关键岗位人员检验与检测人员、专业技术人员和其他岗位人员的管理应当达到以下要求：
（1）配备满足检验与检测工作需要的人员，并且与其履行合法的聘用手续；
（2）明确岗位职责和任职条件，并且对人员任职资格和能力进行确认；
（3）对人员进行技术和质量管理培训，制定和实施内部与外部培训计划，明确培训方式和方法，并且对培训效果进行评价。其中，技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员，应当接受过特种设备质量管理体系知识的专门培训；
（4）对人员进行定期或者不定期的考核评价；
（5）建立人员执业档案，内容包括学历、职称、职业资格证书、培训经历、检验检测经历、考核评价结果等。
核查“检验与检测人员配置表”、职工的聘用合同、培训计划、培训记录、人员档案。
（延续单位近4年来人员培训计划、培训记录、考核记录、人员档案）

	3.2 检验设备控制程序建立
	核查正式发布和实施的检验设备控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确检验设备采购技术要求，并且对采购的检验设备进行验收；
（2）配置满足检验工作需要的检验设备，建立检验设备台账，规定检验设备的唯一性标识和状态标识；
（3）检验设备应当有适宜的保存条件；
（4）建立检验设备检定、校准和核查台账，制定检定、校准和核查计划，对检定、校准和核查结果进行确认；
（5）建立检验仪器操作规程，必要时，对使用人员进行培训和授权；
（6）建立和实施检验设备的领用、状态确认、使用和归还记录；
（7）检验设备出现异常状况时，应当停止使用，做出标识和处置，并且对之前检验结果的影响进行评价和处置；
（8）建立检验设备档案，包括出厂资料，采购验收记录，检定、校准和核查记录、使用、维修和保养记录等。
《检验设备配置表》、《检验设备检定/校准台账》；
近 4 年的检定/校准计划，检定/校准证书，核查记录；
检验设备档案；借用记录等。

	3.3 检验设施管理
	核查正式发布后的识别检验设施和环境条件的有关文件，配置检验所需要的检验设施，明确、监督和记录检验环境条件，当检验设施和环境条件不满足要求时，应当停止检验。
按要求核查见证资料。

	4 检验实施

	4.1 检验任务控制
	核查正式发布和实施的检验任务控制程序；
（1）明确检验任务的来源；
（2）明确检验任务接收方式及控制要求；
（3）告知客户开展检验工作的条件；
（4）明确合同评审的范围、内容和方式。

	4.2 工作指令控制
	核查正式发布和实施的工作指令控制程序，明确检验工作指令下达的方式及控制要求。
按要求核查见证资料。

	4.3 检验方法控制
	依据有关法律、法规、规章和安全技术规范实施检验；核查正式发布和实施的检验方法和控制程序，并且达到以下要求：
（1）使用有关法律、法规、规章和安全技术规范规定的检验方法；
（2）有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定检验方法的，选用成熟的、公认的检验方法，否则对选用的检验方法进行技术评审和验证；
（3）当检验方法发生偏离时，履行允许偏离的审批手续。

	4.4 服务和供应品控制
	核查正式发布和实施的服务及供应品控制程序，对影响检验质量的服务（包括检验设备检定和校准服务、维修和维护保养等）和供应品（包括软件、试块、耗材、标准物质等）的管理达到以下要求：
（1）对服务方和供应方进行评价，建立合格服务方和供应方档案；
（2）对采购技术要求进行评审，履行审批手续；
（3）对采购的服务和供应品进行验收；
（4）对供应品进行适宜的储存。
核查合格供应（服务）方清单、合格供应（服务）方评价资料、采购计划、供应品验收记录等。

	4.5 外委控制
	外委时，核查正式发布和实施的外委控制程序，明确包括业务、检验检测、质量技术、廉洁自律的外委管理和监督机制，并且达到如下要求：
（1）明确外委范围，明确外委实施的管理程序、人员职责、质量控制和廉洁自律要求，定期对外委工作实施情况进行内部审核；
（2）严格外委单位资格审查，确保其资质、能力和质量管理体系符合要求；
（3）建立外委方评价机制，对外委方的质量控制、服务能力、廉洁自律情况实施首次评价和年度评价，建立外委方档案并且及时更新；
（4）检验机构应当定期对外委方的工作质量、外委工作的廉洁自律情况进行监督和检查，现场检验负责人应当对现场外委工作进行管理和监督。

	4.6 样品控制
	核查正式发布和实施的抽样及样品控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确抽样及样品的管理对象及范围；
（2）明确抽样的方式和方法，并且符合相关安全技术规范及相关标准；
（3）明确样品接收、保护、储存、留样、处置的规定；
（4）建立样品台账，并且对样品进行唯一性标识。
核查样品台账、样品委托单。

	4.7 检验安全控制
	核查正式发布和实施的检验工作安全控制程序，并且达到以下要求：
（1）对检验过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评估；
（2）制定和实施风险控制、应急措施；
（3）定期评审风险控制措施，演练应急措施；
（4）对人员进行安全培训。
核查相关记录。

	4.8 检验报告（证书）控制
	核查正式发布和实施的检验报告（证书）控制程序，并且达到以下要求：
（1）检验报告（证书）格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求，涉及的信息齐全、完整；
（2）内容至少包括检验依据、结果和结论；必要时，还包括对检验结论的解释和说明；
（3）内容正确，用词规范、简洁，表达清晰无歧义，检验报告（证书）不得修改；
（4）包含有受委托方核查的检验结果时，检验报告（证书）中需要注明；
（5）检验报告（证书）由机构负责人或者其授权的人员批准；
（6）明确检验报告（证书）的编号、审批、收集、储存、保存期限和处置的规定；
（7）检验报告（证书）发出后需要更正时，对于不影响检验结论的更正，可以采用补充说明的方式，书面传递给客户；对于影响检验结论的更正，需要向客户核查更正后的检验报告（证书），并且将原检验报告（证书）收回，一并归档，同时在监管部门的信息化系统中进行更正；当发生检验结论的更正结果为“不合格”时，还需要告知该设备的使用登记机关；
（8）检验报告（证书）需要加盖检验机构公章或者专用章，印章有专人保管，并且建立使用管理规定。
核查相关记录。

	4.9 检验工作监督控制
	核查正式发布和实施的检验工作监督控制程序，制定监督计划，明确监督的组织、方式、实施要求和结果处置等。监督可以采用以下方式：
（1）定期考核检验与检测人员的工作能力和质量；
（2）定期评审已发出的检验报告（证书）；
（3）利用相同或者不同方法进行重复检验检测；
（4）参与检验能力评价与验证活动。
核查相关记录和参与检验能力评价与验证活动的记录。

	5 分析与改进

	5.1 内部审核控制
	核查正式发布和实施的内部审核控制程序，验证质量管理体系实施的符合性和有效性，并且达到以下要求：
（1）内部审核由质量负责人策划并且组织实施，覆盖质量管理体系所有要素和部门；
（2）每年至少进行一次；
（3）编制内部审核计划，并且经过审批；
（4）由经过培训和具有经验的人员担任审核人员，编制内部审核检查表、实施内部审核，审核人员独立于被审核的活动；
（5）及时采取纠正和纠正措施；
（6）出具内部审核报告。
（延续单位核查 4 年来历次内部审核的见证资料。）

	5.2 不符合控制
	核查正式发布和实施的不符合控制程序，并且达到以下要求：
（1） 对不符合的严重性进行评价，并且对其可接受程度做出判定；
（2） 明确纠正及纠正确认的控制要求；
（3）采取纠正；
（4）当不符合项影响所检验设备的结论时，及时跟踪处理；
（5）评价不符合再度发生的可能性。
（延续单位核查近 4 年的不符合报告及采取纠正的见证资料。）

	5.3 纠正措施控制
	核查正式发布和实施的纠正措施控制程序，并且达到以下要求：
（1）分析、确定不符合产生的主要原因；
（2）制定、评价、实施纠正措施；
（3）验证纠正措施的有效性。
（延续单位核查近 4 年纠正措施的见证资料。）

	5.4 预防措施控制
	核查正式发布和实施的预防措施控制程序，并且达到以下要求：（1）明确预防措施的启动时机与要求；
（2）明确潜在不符合收集的职责、方式和方法；
（3）分析、确定潜在不符合产生的主要原因；
（4）制定、评价、实施预防措施；
（5）评价预防措施的有效性。
（延续单位核查近 4 年预防措施的见证资料。）

	5.5 投诉控制
	核查正式发布和实施的投诉控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确受理投诉的职责、途径、接受方式；
（2）明确投诉的处理职责、流程和要求；
（3）明确跟踪验证处理过程和结果的职责与要求；
（4）规定改进的途径。
（延续单位核查近 4 年投诉处理的见证资料。）

	5.6 数据统计分析控制
	核查正式发布和实施的数据统计分析控制程序，分析内容应当包含以下信息：
（1）明确数据信息收集的范围、内容，至少包含客户满意度、与检验检测质量和安全相关的活动结果、资源的匹配度等；
（2）明确数据分析的方式与方法；
（3）规定数据分析结果的应用要求。
（延续单位核查近 4 年数据分析的见证资料。）

	6 与政府、行业和客户关系

	6.1 接受政府监督管理
	核查正式发布和实施的接受政府监督管理的控制程序（或制度）。
（1）明确按规定进行资质核准；
（2）明确按规定接受监督检查，并对存在的问题进行整改；
（3）建立信息化管理系统和检验数据档案，实现检验机构与市场监管部门之间的数据网络传输和共享；
（4）规定协助动态监管工作，完成检验任务，及时上报有关检验工作情况；
（5）机构名称、住所、办公地址等发生变化时，应当及时履行变更手续等。

	6.2 公正性、独立性和保密义务
	公布检验机构有关公正性、独立性、履行保密义务等方面的自我声明，公开检验机构资质和办事程序。

	6.3 行业自律
	核查积极参与特种设备检验行业组织构建的特种设备检验行业诚信管理体系的文件。

	6.4能力评价
	核查积极参加由具有公正性地位的特种设备检验行业组织或者技术机构组织的检验能力评价与验证活动，促进检验能力保持和改进的文件。



附录C  检验能力审查程序及要求

C1 适用范围
适用于特种设备检验机构核准时检验能力审查。
[bookmark: _Toc7846][bookmark: _Toc29163][bookmark: _Toc7897]C2 检验能力审查方式
检验能力审查的方式有报告评价、跟踪检验过程、采信能力验证结果注[footnoteRef:4]等方式。申请单位提交的资料符合要求后，需根据表1所规定的检验能力审查方式准备相关的材料。 [4: 注 采用采信能力验证参与检验能力审查的申请单位，应当在现场鉴定评审前完成申请项目的采信能力验证工作，出具采信能力验证报告的机构应当为具有行业公信力的特种设备检验检测机构。] 

表1 检验能力审查方式
	序号
	申请
项目
	审查方式

	
	
	首次核准、增项核准
	延续核准、变更核准

	1
	乙类BJ
	报告评价、采信能力验证结果
	报告评价、跟踪检验过程

	2
	乙类BD
	跟踪检验过程或采信能力验证结果
	报告评价、跟踪检验过程



C3 检验能力审查要求
省质量审评中心向申请单位确认申请核准类型及项目，并明确相关事宜。
C3.1 报告评价
延续核准的申请项目采取报告评价的方式审查检验能力，评审组应当核查4年内的每个申请项目的检验报告目录。
核查的检验报告应当满足以下要求：
——凡涉及新颁布安全技术规范的项目，应尽可能选取新规范实施后，所出具的检验报告。
——选取的检验报告尽量涉及不同的检验检测人员（应覆盖不少于70%的在职检验检测人员）。
——应包含自上一个周期以来每个申请项目（含子项目）最高参数检验报告。
——尽可能包括各种检验结论。
C3.2 跟踪检验过程
C3.2.1 准备工作
当申请核准项目采取跟踪检验过程的方式审查检验能力时，应当选取申请核准项目中最高参数且具备全面考察申请单位检验能力的受检设备进行跟踪。省质量审评中心与申请单位确认提前做好相关项目的前期准备工作：
——跟踪检验的时间、地点。
——跟踪检验的受检设备及地点。
——确定检验项目参加检验能力审查的人员（每种检验项目的检验人员一般由省质量审评中心指定，省质量审评中心和申请单位确定的参加检验能力验证的人员不得更换）。
——备好检验检测用设备和材料。
C3.2.2 现场主要验证内容
——质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、工艺规程和表格）是否符合要求。
——单位责任人员任命情况，检验检测人员资格证书和注册情况。
——根据检验工作指令，编制检验方案（工艺卡），并完成审批。
——根据检验方案或工艺卡（作业指导书）完成指定的检验工作。
——形成检验记录。
——现场技术、质量问题处理的情况等。
——出具检验报告（完成编、审、批并签字盖章）。
C3.3 采信能力审查结果
当申请核准项目采取采信能力验证结果的方式审查检验能力时，申请单位可在现场鉴定评审前完成申请项目的采信能力验证工作，由评审组现场核查采信能力验证结果。
C3.4 检验能力审查数量
C3.4.1 报告评价——审查每个拟按报告评价方式进行能力审查的核准项目检验报告至少 4 份（持证周期内每年各1份），申请核准项目有子项目时，每个子项目检验报告至少4份（持证周期内每年各1份）。
C3.4.2 跟踪检验过程——拟按跟踪检验过程方式进行能力审查的核准项目，每个项目跟踪检验现场1个。
C3.4.3 采信能力验证结果——审查每个拟按采信能力验证结果进行能力审查的核准项目至少 1 份行业内具有公信力的检验机构所出具的能力验证报告，且结果为合格及以上。
C4 不符合项整改
评审组要求申请单位对检验能力审查中发现的不符合项进行整改，其整改情况一并写入整改报告。
C5 检验能力审查不符合条件的情况
当发生以下情况之一时，相应检验项目的检验能力审查结论为不符合条件。
——申请单位无法满足核准规则所规定的检验检测设备要求，或设备无法开展检验工作。
——参与检验能力审查的检验人员与省质量审评中心和申请单位确定的参加检验能力验证的人员不一致。
——参与采信能力验证的检验机构的核准项目超过有效期或不能够覆盖申请单位申请核准项目的。
——发现虚假检验行为。
——申请单位及其参与检验能力审查的检验人员在鉴定评审规定时间内不能完成检验现场跟踪。
——存在明显缺陷、错检、漏检，且影响报告结论的。
——申请单位无足够检验业绩，且无法按照评审组要求对此项目进行跟踪检验过程。
——申请单位完全无申请项目的检验业绩。
——其他需要请示的事项。








[bookmark: _Toc14012][bookmark: _Toc9658][bookmark: _Toc12261][bookmark: _Toc310193301][bookmark: _Toc7980][bookmark: _Toc29075]附录D  整改报告格式








[bookmark: _Toc10177][bookmark: _Toc3674][bookmark: _Toc10657]特种设备检验机构核准
[bookmark: _Toc16003][bookmark: _Toc15972][bookmark: _Toc22771]鉴定评审整改报告







申请单位：      （盖章）
核准类别：首次       延续
  增项       变更
机构类型：
核准项目：
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关于****************核准
鉴定评审的整改报告
四川省质量技术审评中心：
由贵中心派出的评审组于＊＊年＊＊月＊＊ 日至＊＊月＊＊ 日对我单位进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我单位于＊＊年＊＊月＊＊日接到《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》（以下简称《备忘录》）。就备忘录中所提出的＊＊个方面的＊＊个问题，我单位于＊ ＊年＊＊ 月＊＊ 日完成了全部整改工作。
我单位承诺所提交的整改报告及见证资料真实可靠。










（盖章）
年     月     日

（附件 1）：
[bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc15095][bookmark: _Toc16360]特种设备检验机构核准鉴定评审不符合项目
分析整改表
	鉴定评审提出的不符合项目：

	采取的纠正或纠正措施：

	见证资料：
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现场鉴定评审结束后，申请单位应当依据《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》规定期限，按照《整改报告格式》要求在规定的期限内完成整改工作。
E1 总体要求
a. 申请单位提交的整改报告应按照省质量审评中心提供的《整改报告格式》编制。
b. 整改资料应按：《特种设备检验机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》（复印件）、《关于***核准鉴定评审的整改报告》正文、附件1、附件2……的顺序整理成册（不用装订）。
c. 《特种设备检验机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、正文应采用计算机输入后打印；
d. 材料应用 A4 纸打印或复印；
e. 整改见证资料一式一份，逐页加盖鲜章。
E2 《特种设备检验机构核准鉴定评审整改报告》封面的填写
a. 申请单位名称：填写检验机构公章上的单位名称。
b. 机构类型：根据申请填写，如乙类检验机构。
c. 核准类别：勾选“首次”、“延续”、“增项”、“变更”。
E3 《特种设备检验机构核准鉴定评审整改报告》目录的填写
“目录”按鉴定评审机构提供的格式如实填写，并注明每个附件的页数。
E4 《特种设备检验机构核准鉴定评审整改报告》正文的编制
a. 正文的前半部分，按鉴定评审机构提供的格式，进行替换即可。
b. “存在的不符合项”栏：填写《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。
c. “整改情况（详细描述）”栏：填写不符合项的整改情况，描述应简要准确。
d. “见证资料（注明页数）”栏：填写见证资料所在的附件序号（含附件的页数），如“附件 1（共 10 页）”。
e. 表中所列出的“行”不足时自行添加行，所列出的“行”过多时，自行删除，不允许出现空行。
f. “其他说明”，如果有其他情况需要说明，请在此说明。
E5 附件的编制
[bookmark: _bookmark11]a. 每一个“不符合项”对应一个附件，按照《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》中的不符合项目的顺序逐一编号。
b. 每个附件的第一页应是《特种设备检验机构核准鉴定评审不符合项目分析整改表》，申请单位应在此表说明不符合项，采取的纠正或纠正措施，提供的见证资料等。
c. 《特种设备检验机构核准鉴定评审不符合项目分析整改表》后附：针对该“不符合项目”整改的见证资料。
E6 不符合整改见证资料
E6.1 缺少人员等方面的不符合，应提供如下资料：
a.人员的聘用合同。
b.人员的资格证书。
c.特种设备检验检测人员执业注册证书或网上注册结果公示资料。
d.社会保险缴纳证明。
E6.2 缺少设备方面不符合，应提供如下资料：
a.购置发票及购置清单和银行汇款的证明材料（复印件加盖单位公章）。
b.如果分期付款，还没有最终开出发票的，应提供：购置合同、历次银行汇款的证明资料（复印件加盖单位公章）。
c.仪器设备验收记录、检定或校准证书。
d.实物照片等。
E6.3 质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、记录表格）方面的不符合：
E6.3.1 新编制的质量管理体系文件（原先没有，需要新编制的），应提供如下资料：
a. 文件编制、修改审批表或评审表（相关人员应签名）。
b. 文件编制、审核、批准审批表。
c. 文件正式颁布实施的见证。
d. 新编制的文件的正文（只提供新编制的部分，不需提供全部的体系文件。）
E6.3.2 修订的质量管理体系文件（原先有，需要修订的），应提供如下资料：
a. 文件编制、修改审批表或评审表（相关人员应签名）。
b. 文件编制、审核、批准审批表。
c. 文件正式颁布实施的见证。
d. 修订之前的质量管理体系文件正文（只提供需要修订部分，修订部分应用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件，并注明“修订前”）。
e. 修订后的质量管理体系文件的正文（只提供新修订的部分，修订部分应用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件，并注明“修订后”）。
E6.4 质量管理体系实施的不符合，应提供如下资料：
a. 针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。
b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。
c. 纠正和纠正措施实施后的见证资料。
E6.5 检验工作质量不符合，应提供如下资料：
a. 针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。
b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。
c. 纠正和纠正措施实施后的见证资料。
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F1 适用范围
适用于不符合项目整改的现场确认。
F2 约请
申请单位完成不符合项目的整改后，应当向省质量审评中心提交如下申请资料：
——不符合项目的整改见证资料。
F3 协商现场确认计划
省质量审评中心接到申请单位的约请后，与申请单位协商现场评审计划。
——现场评审组一般由 2—3 名人员组成。
——现场评审时间一般为 1—2 天。
F4 发送现场确认通知函
根据协商确认的现场确认时间，省质量审评中心提前 5 个工作日向申请单位发出《特种设备现场鉴定评审通知函——（现场确认）》。
F5 接收评审通知函
——申请单位接到通知函后，应当及时与评审组联系，以确定评审组的行程及工作安排。
——申请单位如果对评审人员有异议时，可以在现场评审的 3 个工作日前，向省质量审评中心提交书面意见。
F6 现场确认——预备会议
参加由评审组长组织召开预备会议，协商工作日程安排等。
F7 现场确认——首次会议
参加评审组长主持召开的首次会议：
——与会各方代表介绍参会人员。
——申请单位简要介绍整改工作的准备情况和自查情况。
F8 现场确认——意见交流
参加由评审组长主持召开的交流会议。
——申请单位对评审组提出的不符合项进行确认。
——申请单位有权提出新的证据，证明其符合性。
——如申请单位拒绝签署备忘录，申请单位应当书面陈述理由，加盖申请单位公章后交评审组长。
意见交流会也可以与末次会议合并进行。
[bookmark: _bookmark12]F9 现场确认——末次会议
参加由评审组长主持召开的末次会议：
——申请单位负责人代表机构表态。
——接收评审组长移交的《特种设备检验机构核准鉴定评审工作备忘录》。
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1. 资源条件不具备、资料严重失实（任一项即终止）
□主体（名称、地址、法定代表人等）信息与实际严重不符，且无法提供有效证明
□关键岗位人员资质、社保、劳动合同虚假、挂靠、冒名
□人员严重不足（申请单位人员数量不足《核准规则》人员要求总数量的70%）
□场所严重不符合要求
□缺乏必备的设备设施
□检验设备/仪器 台账、购置证明、检定证书伪造、套用、严重不符
□租借设备、临时拼凑条件应付评审
□检验业绩、合同、报告、案例编造、虚假
□申请气瓶定期检验机构的检验场地无法满足检验要求，且无法立即整改

2. 质量管理体系未建立或不能有效实施（任一项即终止）
□未按 TSG Z7001—2021 建立质量管理体系
□质量/技术负责人、责任师等关键岗位虚设、不履职
□人员无培训、无授权、无考核
□检验过程无方案、无记录、无管控，流程完全失控
□实际检验过程，严重偏离体系文件或法规要求

3. 严重的检验质量问题（任一项即终止）
□漏检法规、规范要求的关键检验项目
□原始记录编造、篡改数据、无法复现检验过程
□被检设备存在重大安全隐患，仍出具合格结论
□检验报告关键信息错误、结论失实、失去法律效力
□伪造、篡改检验数据、报告、签字
□原始记录与设备实际状况严重不符，数据明显编造

4. 违法、造假和虚假检验行为（任一项即终止，之前已被监察部门处理完毕的不计入内）
□未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的； 
□实际检验、检测人员与检验报告不一致的；
□未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的； 
□出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的；
□发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的； 
□泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的； 
□从事有关特种设备的生产、经营活动的； 
□推荐或者监制、监销特种设备的； 
□利用检验工作故意刁难相关单位的。 

5.其他
□关键岗位人员和其他检验检测人员未按要求到评审现场（参照本指南5.7.1条）
□采信能力验证结论为不符合特种设备安全技术规范或相关标准的要求
□申请单位所在地出现不可抗拒的自然灾害等
□申请单位发生安全事故
□其他使评审无法进行的情况或因其他原因需终止现场评审

补充说明：                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
必要时，对以上终止评审情况给予补充说明。


签字确认
评审组长签字：______________
评审组成员签字：______________　______________　______________
申请单位代表意见：□认可上述事实与结论□不认可，理由：_______________________________________________________________________________________________________________
申请单位代表签字：______________
属地特种设备安全监督管理部门签字：______________
（申请单位拒绝签字的，由评审组注明：评审组已当场告知，申请单位拒绝签字。）
日期：______年____月__
