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1 [bookmark: _Toc21960][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc319377508][bookmark: _Toc20417]引言
本指南为四川省质量技术审评中心依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备检测机构核准规则》（以下简称《核准规则》）等特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范及国家市场监督管理总局、四川省市场监督管理局相关要求制定的鉴定评审操作指引，是实施特种设备检测机构核准鉴定评审工作的指导性文件。仅用于统一本中心评审工作尺度、规范评审人员执业行为，供评审组及本中心工作人员内部使用。开展鉴定评审的法定依据为现行有效的特种设备法律、法规、规章及安全技术规范，本指南内容与上位法规定不一致的，一律适用上位法规定。
2 [bookmark: _Toc2093374690][bookmark: _Toc14653][bookmark: _Toc1176598612][bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc976484173][bookmark: _Toc1792377408]适用范围
本指南仅适用于四川省质量技术审评中心（以下简称“省质量审评中心”）承担的四川省特种设备检测机构核准的现场鉴定评审工作。
3 [bookmark: _Toc15249][bookmark: _Toc29792][bookmark: _Toc377][bookmark: _Toc629144670]引用文件
3.1 《中华人民共和国特种设备安全法》
3.2 《中华人民共和国行政许可法》
3.3 《特种设备安全监察条例》
3.4 TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》
3.5 市场监管总局办公厅《特种设备检测机构核准等有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕55号）
3.6 四川省市场监督管理局办公室《关于贯彻落实特种设备检测机构核准有关规则的贯彻落实意见》（川市监办〔2022〕64号）
3.7 TSG Z8001-2019《特种设备无损检测人员考核规则》（含第1号修改单）
3.8 TSG Z8002-2022《特种设备检验人员考核规则》（含第1号、第2号修改单）
3.9 TSG Z6001-2019《特种设备作业人员考核规则》
3.10 TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》 
3.11 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局 第 74 号令）
3.12 其他有关特种设备安全技术规范和标准
4 [bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc448696378][bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc8342]术语
本指南采用《核准规则》中的术语以及以下术语。
4.1 全职持证人员：指持有特种设备检验检测相应项目、级别人员资格证且与特种设备检测机构建立合法的劳动关系，并由检测机构出资缴纳唯一基本养老保险，有明确的工作岗位和办公地点，履行岗位职责和有可追溯工作见证的人员。其资格证书在有效期内并已在“全国特种设备检验与检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示的人员（安全阀校验人员应当办理聘用手续）。
4.2 固定资产：固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
4.3 固定资产总值（原值）：指4.1所述固定资产原值的总和（不含租用），将查验发票和台账、第三方单位审计报告、属地机关事务管理资产平台资产卡片。
4.4 仪器设备资产总值（原值）：指检测仪器、设备以及计算机、办公系统（包括办公自动化设备、软件）的资产总原值。车辆以及报废的仪器设备和办公设备不计，但检验检测专用车（指具有检验检测功能的车辆）计入。
4.5 关键岗位人员：是指技术负责人、质量负责人、责任师（技术负责人可以兼任质量负责人，但是技术负责人、质量负责人不得兼任责任师）。关键岗位人员应当由申请单位缴纳养老保险的全职聘用人员担任。
4.6 无损检测常规检测项目：指无损检测项目中的RT、UT、MT、PT。
4.7 其他无损检测项目：除常规检测项目外的其他无损检测项目。
5 [bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc71692049][bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc28645]鉴定评审程序
省质量审评中心接到核准机关委托后，将在10个工作日内与申请单位商定鉴定评审日期，将鉴定评审指南、评审日期、程序和要求告知申请单位，并且在60个工作日内完成鉴定评审。
5.1 商洽
5.1.1 申请单位网上申请被受理后，省质量审评中心将核查以下资料。
——受控且有效实施的质量手册、程序文件或者（和）管理制度目录、作业指导书目录（各一式一份）。
——检验与检测人员配置表、检测单位人员任命文件
——特种设备检验检测人员执业注册证（中国特种设备检验协会）
——检测设备配置表（包括设备编号、发票及设备原值等信息）。
——申请核准项目的检测能力审查材料（如采信能力验证报告）
——固定资产账目（电梯检测单位）
——其他资料：现有《特种设备检测机构核准证书》（首次核准除外）等。
复印件资料逐页加盖本机构公章，多页资料同时加盖骑缝章，并注明 “复印件与原件一致”。
5.1.2 如资料齐全，省质量审评中心将与申请单位商定鉴定评审计划，并向申请单位提供本指南、有关文件的下载及填写要求、现场评审核查资料等；如资料不齐全或不符合规定，省质量审评中心在5个工作日内一次性告知申请单位需要补正的内容。申请单位应当按照要求及时提交补正的内容。
5.2 协商鉴定评审计划
省质量审评中心应当与申请单位协商鉴定评审计划，明确鉴定评审工作日程安排、程序和要求等事项，申请单位可以对鉴定评审人员提出合理的回避要求。申请单位有多个检测、校验地址时，应逐一进行评审。申请单位设立有从事检测（校验）工作的下属单位或分支机构的，逐一进行评审。对安全阀校验机构评审时，应当对每个校验场地进行核查确认。
5.3 接收《特种设备现场鉴定评审通知函》及《特种设备现场鉴定评审任务书》
鉴定评审计划后，省质量审评中心向申请单位发出《特种设备现场鉴定评审通知函》并通知属地监管部门。
——申请单位收到省质量审评中心发出的现场鉴定评审通知函（一般在现场评审 7 日前发出）后，应当按照通知函的要求及时准备评审事项，评审现场核查的资料详见附录A—附录C。
——申请单位收到省质量审评中心发出的《特种设备现场鉴定评审任务书》后，应当及时与评审组成员取得联系，明确评审组成员日程安排等事项。
——评审组成员在评审期间的差旅费（住宿费、交通费等）、评审劳务费均由省质量审评中心承担，按规定统一支付，申请单位无需承担评审产生的任何费用。
——评审组不得接受申请单位任何现金、有价证券和礼品礼物，不参加任何形式的可能影响鉴定评审工作和结论的宴请或娱乐活动，不接受评审相对人违规吃喝宴请，在评审工作期间严禁饮酒。审评期间原则上不在审评相对人处用餐，若确需在审评相对人处用餐，应按规定向审评相对人支付餐费。
[bookmark: _GoBack]5.4 预备会
评审组长根据工作需要组织召开预备会，与会人员可由全体评审组成员、属地特种设备监督管理部门代表和申请单位有关人员组成，确认申请单位申请核准的项目，明确评审组成员分工（一般分为资源条件组、质量管理体系组和检测（校验）能力组）、评审计划、评审要求、评审方法等。申请单位应与评审人员共同签署《审查评价公约》，并遵守《审查评价公约》相关要求。
5.5 首次会议
首次会议由评审组长主持，全体评审组成员、属地特种设备监督管理部门代表和申请单位有关人员参加。与会人员在《首次会议签到表》等文件上签名。具体内容如下：
——与会各方代表介绍到会人员。
——评审组长说明评审依据、评审范围、评审程序、评审分工，以及总结会议的计划时间及内容，并征求申请单位的意见。
——申请单位负责人简要介绍鉴定评审准备情况和自查情况，并签署见证材料真实性承诺书。
——评审组长与申请单位负责人明确需要澄清的其他问题。
——评审组长与申请单位明确评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合人员。
——评审组长代表评审组做出客观、公正、保密的承诺。
——申请单位应与评审人员共同签署《审查评价公约》，并遵守《审查评价公约》相关要求。
——属地特种设备监督管理部门代表提出安全监察的有关要求。
5.6 现场巡视
首次会议结束后，评审组巡视申请单位办公和检测场所（如办公室、档案室、资料室、设备库、检测（校验）场地及检测（校验）仪器设备等）。
5.7 分组审查
5.7.1 资源条件
资源条件组依据《核准规则》及检验检测相关法律法规要求，对申请单位资源条件进行评审，评审的内容包括：申请单位的法律地位、人员、仪器设备、场地与设施、法规标准等。评审方法包括查阅见证、查看实物、交谈、观察所涉及领域的活动等，需要审查、核实的资料详见附录A。
资源条件组通过座谈、现场跟踪、查阅相关见证等方式，对申请单位负责人、质量负责人、技术负责人、责任师、检测人员的能力进行考察和评价。在现场评审期间，申请单位应确保：
1.申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、各检测（校验）项目责任师、其他检测人员、检测（校验）能力验证所涉及的持证检测人员在评审现场；
2.在评审现场的持证检测人员不得低于检测机构持证检测人员总数的50%（首次核准的，不低于70%）。
增项核准的，在现场评审期间，申请单位应确保
1.申请单位负责人、技术负责人、质量负责人以及与增项项目相关的检测责任师和检测能力验证所涉及的持证检测人员在评审现场；
2.在评审现场的相应项目持证检验检测人员不得低于检测机构相应项目总持证检验检测人员总数的70%。
申请单位因无法克服的原因不能满足上述要求的，应当在与省质量审评中心协商鉴定评审计划之前，向省质量审评中心提交“关键岗位人员、检测（校验）人员不能到场参加现场评审的情况说明”（内容至少包括人员姓名、身份证号、持证项目、不能到场原因等），得到批准后方可安排评审计划。其中，法定代表人/主要负责人必须到场，如果申请单位未按规定提出申请或申请未得到批准，且在现场评审时到场人员未达到上述要求的，则终止现场评审，由此引起的一切后果，均由申请单位承担。
5.7.2 质量管理体系
质量管理体系组依据《核准规则》附件D的相关要求，对申请单位质量管理体系的建立、实施及持续改进情况进行评审。通过查阅质量管理体系文件、实施见证、与申请单位沟通交流、与属地特种设备监督管理部门进行交流等方式，评审质量管理体系的建立与实施情况，质量管理体系核查的材料详见附录B。
5.7.3 检测（校验）能力
5.7.3.1 申请单位应当具有在核准范围内开展检测（校验）工作的能力。检测（校验）能力组根据相关检规，对申请单位的检测（校验）工作质量及检测（校验）能力进行评审，检测（校验）能力审查程序及要求详见附录C。
5.7.3.2 检测能力的审查可采取报告评价、跟踪检测过程或者采信能力验证结果等方式。省质量审评中心将根据申请单位的实际情况在评审通知函中确定每个申请项目的审查方式。申请单位应及时准备好相关的材料。
5.7.3.3 申请首次/增项核准项目的，应当独立完成申请核准项目跟踪检测过程的试检测（校验）工作，试检测（校验）工作应当能够验证申请单位具备申请核准范围内的检测能力。
5.7.3.4 申请延续核准的，在上一周期内，评审组应审查每年相应检测项目的检测（校验）业绩。
5.8 情况汇总和交换意见
5.8.1评审组内部沟通
每日评审工作结束后，评审组应进行内部沟通，小结评审工作情况，必要时可针对具体情况调整工作计划。
5.8.2与特种设备监督管理部门及申请单位沟通
评审组内部合议后，评审组成员、属地特种设备监督管理部门代表（如需）和申请单位有关领导交流评审工作情况。评审组长主持交流会议，各评审员简要介绍分组评审情况，并逐项说明存在的问题，就这些问题征询申请单位的意见。
5.9 总结会议
总结会议由评审组长主持，评审组全体成员、属地特种设备监督管理部门代表、申请单位有关人员参加。与会人员在《总结会议签到表》等文件上签名。总结会议一般包括下述内容：
——评审组长对现场鉴定评审工作总结。
——评审组长通报评审情况，公布现场评审结论（分为“符合条件”“基本符合但需整改”“不符合条件”三种），并逐项说明存在的问题。
——评审组长说明因鉴定评审的局限性、时限性而可能带来的风险，告知申请单位申诉、投诉的权利。再次声明评审组在客观、公正、保守秘密等方面的承诺。并与申请单位负责人签署《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》（一式三份，评审组长、申请单位、属地特种设备监督管理部门代表各执一份）。
——若申请单位拒绝签署《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》的，评审组长在《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》上注明情况，申请单位应向省质量审评中心书面陈述理由。
——如果评审组发现申请单位存在重大问题，无法进行整改或整改难度大以至于给定的最长整改期限内无法完成整改的，评审组出具《特种设备检测机构核准鉴定评审终止评审意见通知书》，申请单位和属地监管部门在终止评审意见通知书上签署相应意见。现场鉴定评审需终止情况，详见附录G。
——申请单位负责人讲话。
——评审组长说明其他有关事宜（如向申请单位说明不符合项目的整改要求等）。
5.10 问题及整改
5.10.1问题反馈
鉴定评审工作结束前，鉴定评审组应当将发现的问题向申请单位通报；对于需要一定时间完成整改的，双方应当签署《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》。
5.10.2问题整改
申请单位应当依据《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》提出的不符合项目和规定的期限，按照《整改报告格式》（附录D）和《整改报告编制要求》（附录E）要求在规定的期限内完成整改工作。申请单位整改时间不得超过6个月。如在整改期间原证书过期应停止一切检测（校验）工作。申请单位逾期未完成整改工作或者整改不符合条件要求的，鉴定评审结论为“不符合条件”，省质量审评中心出具不合格结论报告。
5.10.3 整改确认
整改确认方式分资料确认和现场确认，由省质量审评中心与评审组组长沟通，确定整改确认方式。
资料确认：整改方式确定为资料确认的，申请单位应当在规定的期限内将整改见证资料（包括整改报告、不符合项目整改的见证材料等）补充完整，并递交至评审组。申请单位提交整改报告及见证材料后，评审组应在10个工作日内予以确认整改情况。
现场确认：整改方式确定为现场确认的，评审组应向省质量审评中心说明需要现场确认的原因，并在《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》注明现场确认。申请单位完成相应整改后，与评审组沟通。现场确认时间由评审组和申请单位共同确认。确认以后，评审组向省质量审评中心提出申请，根据省质量审评中心出具的现场确认整改任务书赴现场审查，在10个工作日内出具书面确认整改情况意见。不符合整改现场确认程序见附录F。
6 [bookmark: _Toc24504][bookmark: _Toc107526401][bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc29514][bookmark: _Toc13265]迎审准备
6.1 [bookmark: _Toc1041212665][bookmark: _Toc29828][bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc26684][bookmark: _Toc6100]资源条件
6.1.1 申请单位的资源条件应当满足《核准规则》的要求
6.1.2 评审组将按照附录A的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.2 质量管理体系
6.2.1 申请单位应当按照《核准规则》并结合承担的检测项目特性和本单位实际情况，建立并持续改进质量管理体系，形成文件并在申请单位内得到贯彻和执行。延续核准单位核查体系、人员、设备相关记录，这些资料应为“上一完整核准周期（4年）”的全流程运行资料，涵盖文件修订、内审、管理评审、培训、设备校准等内容。
6.2.2  评审组将按照附录B的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.2.3 建立的质量管理体系应当覆盖下属单位。
6.3 检测能力
评审组将按照附录C的要求核查资源条件方面的受评审资料。
6.3.1 跟踪检测过程
申请单位应当提前做好相关项目的前期准备工作。
6.3.2 采信能力验证结果
首次核准和增项核准的，申请单位可在现场鉴定评审前完成申请项目的采信能力验证工作，由评审组现场核查采信能力验证结果。
6.3.3 报告评价
采用报告评价的，评审组按照附录C 3.1的要求在现场核查检验报告及相应的记录，核查的报告由评审组长现场抽取。检测报告应当覆盖核准的所有项目。
6.3.4 其他文件资料（适用于延续核准）
——核查上一核准周期内申请单位法定代表人、负责人、技术负责人、质量负责人、责任师的变更情况。
——核查在上一核准周期内申请单位名称、地址、所有制形式、隶属关系、下属单位的变更情况。 
——核查在上一次鉴定评审中评审机构出具的《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》或《特种设备鉴定评审不符合项通知书》。
——核查在上一核准周期内申请单位接受特种设备安全监察部门监督检查、证后抽查、行政处罚等与特种设备安全监察部门监督管理活动相关的记录。
7 现场鉴定评审的配合事项
7.1 接到省质量审评中心发出的现场鉴定评审通知函后，申请单位应当及时与属地特种设备监督管理部门联系，以便其对鉴定评审工作进行现场监督。
7.2 申请单位应当根据评审组长的要求，做好预备会议、首次会议、总结会议的准备工作。
7.3 申请单位应当准备首次会议的汇报材料，并按评审组人数准备质量管理体系文件。
7.4 按评审组的要求，完成其他事宜的配合工作。

8 [bookmark: _Toc20612][bookmark: _Toc1725293500][bookmark: _Toc247929911][bookmark: _Toc1750951789][bookmark: _Toc224092062]鉴定评审报告及过程抽查
8.1鉴定评审工作结束后，鉴定评审组长根据现场评审人员填写的《评审记录》和申请单位提交的整改报告等及时编制鉴定评审报告。
8.2 特种设备安全监察机构依法对鉴定评审工作实施监督。监察机构依据评审相关资料随机开展过程抽查，对抽查发现的问题，由评审机构负责复核并出具评审结论。
8.3 鉴定评审报告由鉴定评审机构根据建立的评审报告审核制度进行审批。鉴定评审报告中鉴定评审结论分为：“符合条件”、“不符合条件”、“整改后符合条件”。
9 [bookmark: _Toc66604311][bookmark: _Toc11939][bookmark: _Toc535878777][bookmark: _Toc601725462][bookmark: _Toc1423040394]. 申诉处理
申请单位对鉴定评审报告、评审结论有异议的，可在10个工作日内向行政许可受理机关提出申诉。申诉材料须加盖单位公章，并附相关佐证资料，逾期不予受理。
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A1.1评审现场核查的纸质资料

	评审项目
	见证材料

	法定代表人资格
	《营业执照》或《事业单位法定代表人证书》原件。

	公正性
	《营业执照》或《事业单位法定代表人证书》、公司业务台账、公正性声明。

	人员
	核查所有检验检测人员的档案资料（以下均为原件）：
①《检验与检测人员配置表》（包括姓名、身份证号、专业、持证项目、聘用起始日期、社保方式等）；
②劳动合同、聘用协议、社会保险缴纳证明材料等；
③公户对私户的工资发放记录；
④特种设备检验检测人员资格证、注册证书；
⑤培训证明。

	关键岗位人员
	关键岗位人员的任命文件、参加相关知识培训的见证材料。

	检测设备
	核查所有检测（校验）设备的档案资料：
①《检测设备配置表》（包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等）；
②检测设备：采购合同、采购发票、付款证明（如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等）、检定校准证书、状态标识等；
③特种设备核查登记证书和检验报告（含日常检查、年度检查报告、安全附件检定校准报告等）。

	场地与设施
	有产权的，核查证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）。
②租赁的，核查租用、借用证明文件及出租方产权证明的复印件，证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）、租用合同（自有产权除外）和租用场所范围的场地平面图
③无场地不动产权属证明文件的，应当核查乡镇人民政府、街道办事处、管委会及以上人民政府出具的书面证明，证明内容应当载明：该建筑物不属于违法建筑。

	法律法规文件
	核查法律、法规、规章、安全技术规范和标准目录和实物。

	注：对延续核准的要求核查近4年的文件或见证资料。
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A1.2评审现场核查的人员

A1.2.1 核查持证人员
申请无损检测机构的单位，评审组将按照《核准规则》附件C1.2对应项目和本指南4.3条的要求核查特种设备检验检测全职持证人员。
	序号
	核准项目代码
	持证无损检测人员
	人员配备要求（人项）

	1
	常规检测项目
（CG）
	≥25名
	≥3名，其中RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ级各不少于1人项
	≥18名，其中RTⅡ、UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ级各不少于5人项

	2
	涡流检测
（ECT）
	≥12名
	≥1（ECT）
	≥4(ECT)+2(MT)+2(PT)

	3
	声发射检测
（AE）
	≥12名
	≥1（AE）
	≥4(AE)+2(UT)

	4
	衍射时差法超声检测
（TOFD）
	≥12名
	≥1（UT）
	≥4(TOFD)+2(RT)+2(UT)+2(MT)+2(PT)

	5
	相控阵超声检测
（PA）
	≥12名
	≥1（UT）
	≥6(PA)+2(RT)+2(UT)+2(MT)+2(PT)

	6
	漏磁内检测
（MFL）
	≥12名
	——
	≥6(MFL)+2(UT)



A1.2.2 核查关键岗位人员：
（1）技术负责人，熟悉特种设备无损检测相关业务以及法律和法规，具有岗位需要的业务能力，至少取得一项与申请核准项目相对应的III级无损检测人员资格，其中常规检测项目应当取得RTIII级或者UTIII级无损检测人员资格；相对应的无损检测项目未设置III级资格的，至少取得一项与申请核准项目相对应的II级无损检测人员资格（取得资格不少于4年）。
（2）质量负责人，接受过特种设备无损检测质量管理方面的专门培训，具有无损检测相关管理工作经历和岗位需要的业务能力，至少取得一项与申请核准项目相对应的II级或者III级无损检测人员资格。
（3）责任师，具有岗位需要的技术水平，取得与所承担的检测项目相对应的II级（取得资格不少于4年）或者III级无损检测人员资格。
（4）技术负责人和质量负责人不得兼任责任师。关键岗位人员应当由申请单位缴纳养老保险的全职聘用人员担任。
（5）下属单位和分支机构配备的技术负责人、质量负责人和责任师也应当满足本条要求。

A1.2.3 在评审现场待核查的人员包括：申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、各检测项目责任师、申请项目相关的特种设备持证人员。所有Ⅲ级人员不能缺席。


A1.3评审现场核查的设备

A1.3.1 申请无损检测的单位，评审组将按照《核准规则》附件C1.6对应项目的要求核查配置的检测（校验）设备。
	一、常规检测（CG）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	射线检测装置
	不少于8台

	
	
	其中管电压大于或者等于300kV的X射线检测装置（或者γ射线机）不少于2台

	2
	射线报警仪
	不少于6台

	3
	黑度计
	黑度计（含标准密度片）不少于1台

	4
	暗室设施和胶片冲洗装置
	暗室设施不少于1套

	
	
	胶片冲洗装置不少于1套

	5
	观片灯
	不少于4台，并且满足NB/T 47013.2的规定

	6
	曝光曲线制作阶梯试块
	不少于1套

	7
	数字式超声探伤仪
	不少于5台

	8
	数字式测厚仪
	不少于1台

	9
	超声波检测标准试块和对比试块（满足NB/T 47013.3规定）
	钢焊接接头用CSK-ⅠA不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-1不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-2不少于1块

	
	
	钢管环向对接用GS-1不少于1块

	
	
	钢管环向对接用GS-2不少于1块

	
	
	钢管环向对接用GS-3不少于1块

	
	
	钢管环向对接用GS-4不少于1块

	
	
	钢板用阶梯平底试块不少于1块

	
	
	钢板用1号对比试块不少于1块

	
	
	钢板用2号对比试块不少于1块

	
	
	钢板用3号对比试块不少于1块

	10
	磁粉检测仪
	磁粉检测仪不少于5台

	
	
	其中适用于棒状和管状部件检测的不少于1台

	11
	黑光灯
	不少于1台

	12
	光照度计和黑光辐照度计
	光照度计不少于1台

	
	
	黑光辐照度计不少于1台

	13
	标准试片（块）
	NB/T 47013.4 标准试片（块）不少于1套

	14
	磁粉探伤仪自校装置
	45N提升力试块不少于1块

	
	
	118N提升力试块不少于1块

	
	
	磁场指示器不少于1台

	15
	对比试块
	NB/T 47013.5 规定的A型对比试块不少于2块

	
	
	NB/T 47013.5 规定的B型试块不少于2块




	二、涡流检测（ECT）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	多频涡流探伤仪
	不少于2台

	2
	检测灵敏度调试标准试样或者对比试样
	满足NB/T 47013.6 规定不少于1套

	3
	黑光灯
	不少于1台

	4
	光照度计和黑光辐照度计
	光照度计不少于1台

	
	
	黑光辐照度计不少于1台

	5
	对比试块
	NB/T 47013.5 规定的A型对比试块不少于2块

	
	
	NB/T 47013.5 规定的B型试块不少于2块




	三、声发射检测（AE）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	声发射检测仪
	不少于1台（通道数≥16）

	2
	模拟源
	满足NB/T 47013.9 规定不少于1套

	3
	数字式超声波探伤仪和超声波检测标准试块
	数字式超声波探伤仪不少于1台

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅠA不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-1不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-2不少于1块

	
	
	钢板用阶梯平底试块不少于1块

	
	
	钢板用1号对比试块不少于1块

	
	
	钢板用2号对比试块不少于1块

	
	
	钢板用3号对比试块不少于1块




	四、衍射时差法超声检测（TOFD）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	衍射时差法超声检测仪
	不少于2台（通道数≥2）

	2
	TOFD探头
	不同频率且范围在2.5MHz～10MHz的不少于3对

	3
	扫查装置及相关附件
	带位置传感器，且不少于1套

	4
	衍射时差法超声检测规定的试块
	满足NB/T 47013.1 规定的标准试块不少于1套

	
	
	覆盖12mm～100mm范围的对比试块不少于2套

	
	
	覆盖12mm～100mm范围的模拟试块不少于1套

	5
	数字式超声波探伤仪和超声波检测标准试块
	数字式超声波探伤仪不少于1台

	
	
	CSK-ⅠA不少于1块

	
	
	CSK-ⅡA-1不少于1块

	
	
	CSK-ⅡA-2不少于1块

	
	
	阶梯平底试块不少于1块

	
	
	1号试块不少于1块

	
	
	2号试块不少于1块

	
	
	3号试块不少于1块

	6
	射线检测装置、射线报警仪、黑度计、暗室设施和胶片冲洗装置、观片灯和曝光曲线制作阶梯试块
	射线检测装置不少于1台

	
	
	射线报警仪不少于1台

	
	
	黑度计（含标准密度片）不少于1台

	
	
	暗室设施和胶片冲洗装置不少于1套

	
	
	满足NB/T 47013.2 规定观片灯不少于1台

	
	
	曝光曲线制作阶梯试块不少于1套

	7
	磁粉检测仪、磁粉检测灵敏度标准试片（块）、磁粉探伤仪自校装置
	磁粉检测仪不少于1台

	
	
	满足NB/T 47013.4 规定标准试片（块）不少于1套

	
	
	45N提升力试块不少于1块

	
	
	118N提升力试块不少于1块

	8
	对比试块
	NB/T 47013.5 规定的A型对比试块不少于1块

	
	
	NB/T 47013.5 规定的B型试块不少于1块

	9
	数字式测厚仪、黑光灯、光照度计、黑光辐照度计
	数字式测厚仪不少于1台

	
	
	黑光灯不少于1台

	
	
	光照度计不少于1台

	
	
	黑光辐照度计不少于1台




	五、漏磁内检测（MFL）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	智能腐蚀内检测器
	申请的每个范围不少于1台，并配套内检测数据分析软件（漏磁内检测仪器设备应当经过性能评价、校准）

	2
	智能变形检测器
	申请的每个范围不少于1台

	3
	管道清管器
	不少于1套

	4
	管道内检测试块
	NB/T 47013.12 规定的对比试件1套

	5
	地面标记模块
	不少于50个

	6
	管体腐蚀成像检测仪
	不少于1台

	7
	外壁漏磁检测仪
	不少于1台

	8
	数字式测厚仪
	不少于2台

	9
	数字式超声波探伤仪和超声波检测标准试块
	数字式超声波探伤仪不少于1台

	
	
	CSK-ⅠA不少于1块

	
	
	CSK-ⅡA-1不少于1块

	
	
	CSK-ⅡA-2不少于1块

	
	
	阶梯试块不少于1块

	
	
	钢板用阶梯平底试块不少于1块

	
	
	钢板用1号对比试块不少于1块

	
	
	钢板用2号对比试块不少于1块




	六、相控阵超声检测（PA）

	序号
	设备名称
	要求

	1
	相控阵超声检测仪
	不少于2台（其中通道数≥32的至少1台）

	2
	PAUT探头
	不同频率的不少于4个，其中2个频率范围为2.5MHz～10MHz、阵元数≥32

	3
	扫查装置及相关附件
	带位置传感器且不少于2套

	4
	试块
	NB/T 47013.12 规定的标准试块1套、对比试块2套、模拟试块1套

	5
	射线检测装置、射线报警仪、黑度计、暗室设施和胶片冲洗装置、观片灯和曝光曲线制作阶梯试块
	射线检测装置不少于1台

	
	
	射线报警仪不少于1台

	
	
	黑度计（含标准密度片）不少于1台

	
	
	暗室设施和胶片冲洗装置不少于1套

	
	
	满足NB/T 47013.2 规定观片灯不少于1台

	
	
	曝光曲线制作阶梯试块不少于1套

	6
	数字式超声波探伤仪和超声波检测标准试块
	数字式超声波探伤仪不少于1台

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅠA试块不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-1试块不少于1块

	
	
	钢焊接接头用CSK-ⅡA-2试块不少于1块

	
	
	钢管环向对接接头用GS-1试块

	
	
	钢管环向对接接头用GS-2试块

	
	
	钢管环向对接接头用GS-3试块

	
	
	钢管环向对接接头用GS-4试块

	7
	磁粉探伤仪器2222、磁粉检测灵敏度标准试片（块）、磁粉探伤仪自校装置
	磁粉检测仪不少于1台

	
	
	满足NB/T 47013.4 规定标准试片（块）不少于1套

	
	
	45N提升力试块不少于1块

	
	
	118N提升力试块不少于1块

	8
	对比试块
	NB/T 47013.5 规定的A型对比试块不少于1块

	
	
	NB/T 47013.5 规定的B型试块不少于1块

	9
	数字式测厚仪、黑光灯、光照度计、黑光辐照度计
	数字式测厚仪不少于1台

	
	
	黑光灯不少于1台

	
	
	光照度计不少于1台

	
	
	黑光辐照度计不少于1台




检测设备应当是申请单位的自有产权，按照A1.1的要求核查佐证材料。设备应提前调试合格，保证状态良好，张贴标识标牌，涉及特种设备的还应办理使用登记并按期检验。
A1.3.2核查无损检测机构检测信息管理系统：
（1）建立的检测信息管理系统、具备检测人员、检测记录、检测报告管理等功能，能够根据需要提供真实、准确的特种设备检测数据、信息；
（2）使用检测信息管理系统对质量管理和检测信息进行收集和管理时，应当确保信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性；
（3）检测信息管理系统的使用人员应当得到授权并且有效控制。


A1.4评审现场核查的场地

核查固定办公场所：申请无损检测的单位应当按照《核准规则》附件C1.5的要求，配置建筑面积不少于300m2的固定办公场所，具有与其承担的无损检测工作相适应的无损检测试验场地、办公场所、设施以及环境条件。



[bookmark: _Toc1301297445]A2电梯检测机构
A2.1评审现场核查的纸质资料

	评审项目
	见证材料

	法定代表人资格
	《营业执照》、《事业单位法定代表人证书》原件。

	公正性
	《营业执照》、公司业务台账、公正性声明。

	人员
	核查所有检验检测人员的档案资料（以下均为原件）：
①《检验与检测人员配置表》（包括姓名、身份证号、专业、持证项目、聘用起始日期、社保方式等）；
②劳动合同、聘用协议、社会保险（养老保险）缴纳证明等材料；
③公户对私户的工资发放记录；
④特种设备检验检测人员资格证、注册证书；
⑤培训证明。

	关键岗位人员
	关键岗位人员的任命文件、参加相关知识培训的见证材料。

	检测设备
	核查所有检测（校验）设备的档案资料：
①《检测设备配置表》（包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等）；
②检测设备：采购合同、采购发票、付款证明（如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等）、检定校准证书、状态标识等；
③特种设备核查登记证书和检验报告（含日常检查、年度检查报告、安全附件检定校准报告等）；
④电梯检测机构仪器设备原值不少于50万元。

	场地与设施
	①自有产权的，核查证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）。
②租赁的，核查租用、借用证明文件及出租方产权证明的复印件，证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）、租用合同（自有产权除外）和租用场所范围的场地平面图
③无场地不动产权属证明文件的，应当核查乡镇人民政府、街道办事处、管委会及以上人民政府出具的书面证明，证明内容应当载明：该建筑物不属于违法建筑。

	法律法规文件
	核查法律、法规、规章、安全技术规范和标准目录和实物。

	固定资产
	核查本指南4.1所述固定资产原值的总和（不含租用）核查发票和台账。无相关材料的核查第三方单位审计报告、《资产负债表》等。
电梯检测机构注册资金不少于300万元，固定资产总值原值不低于200万元。

	注：对延续核准的要求核查近4年的文件或见证资料。





A2.2评审现场核查的人员

A2.2.1 持证人员
申请电梯检测机构的单位，评审组将按照《核准规则》附件C2.3对应项目和本指南4.3条的要求核查特种设备检验检测全职持证人员。签有正式聘用合同，由申请单位缴纳养老保险的全职持有电梯检验资格的人员不少于30名，其中电梯检验师不少于10名。

A2.2.2 关键岗位人员任职要求：
（1）技术负责人，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范和电梯检测业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有电梯检验师资格不少于8年。
（2）质量负责人，熟悉质量管理工作，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有电梯检验师资格不少于4年。
（3）责任师，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范和电梯检测业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有电梯检验师资格不少于4年。
（4）技术负责人和质量负责人不得兼任责任师。关键岗位人员应当由申请单位缴纳养老保险的全职聘用人员担任。
（5）下属单位和分支机构配备的技术负责人、质量负责人和责任师也应当满足本条要求。
A2.2.3 在评审现场待核查的人员包括：申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、检测项目责任师、申请项目相关的特种设备持证人员。


A2.3评审现场核查的设备

A2.3.1 申请电梯检测的单位，评审组将按照《核准规则》附件C2.7对应项目的要求核查配置的检测仪器设备，电梯检测仪器设备原值不少于50 万元。

	序号
	设备名称
	要求

	1
	电梯振动及起制动加减速度测试仪器
	不少于2台

	2
	钢丝绳探伤仪器
	不少于2台

	3
	导轨垂直度测量仪
	不少于2台

	4
	交直流电压检测仪器
	不少于15台

	5
	交直流电流检测仪器（工频）
	不少于15台

	
	交直流电流检测仪器（宽频）
	不少于15台（若全部满足宽频交直流电流检测仪器，则无需再满足工频交直流电流检测仪器）

	6
	绝缘电阻检测仪器
	不少于15台

	7
	转速或者速度检测仪器
	不少于15台

	8
	噪声检测仪器
	不少于15台

	9
	照度测量仪器
	不少于15台

	10
	温度测量仪器
	满足检测需要

	11
	温升测量仪器
	不少于15台

	12
	限速器测试仪器
	不少于15台

	13
	激光测距仪
	不少于15套（满足检测需要）

	14
	直尺、
	不少于15套（满足检测需要）

	15
	塞尺
	不少于15套（满足检测需要）

	16
	检测过程记录设备
	不少于15台（至少具备存储、定位、数据导出功能）

	17
	放大镜
	不少于15个（放大倍数不低于20倍）

	18
	电筒
	不少于15个（工作亮度不低于200lx）



检测设备应当是申请单位的自有产权，按照A2.1的要求核查佐证材料。设备应提前调试合格，保证状态良好，张贴标识标牌，涉及特种设备的还应办理使用登记并按期检验。
A2.3.2 核查电梯检测机构检测信息管理系统
（1）建立电梯检测信息管理系统，具备电梯检验检测人员、检测记录、检测报告管理等功能，能够实现将检测数据上传至负责办理电梯使用登记的特种设备监督管理部门的监督管理信息系统；
（2）使用检测信息管理系统对质量管理和检测信息进行收集和管理时，应当确保信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性；
（3）检测信息管理系统的使用人员应当得到授权并且有效控制。


A2.4评审现场核查的场地

固定办公场所：申请电梯检测的单位应当按照《核准规则》附件C2.6的要求，配置建筑面积不少于300m2的固定办公场所，其中包括满足使用和存放要求的档案室和专用仪器设备室。


[bookmark: _Toc998002810]A3安全阀校验机构
A3.1评审现场核查的纸质资料

	评审项目
	见证材料

	法定代表人资格
	《营业执照》、《事业单位法定代表人证书》原件。

	公正性
	《营业执照》、公司业务台账、公正性声明。

	人员
	核查所有检验检测人员的档案资料（以下均为原件）：
①《检测（校验）人员配置表》（包括姓名、身份证号、专业、持证项目、聘用起始日期、社保方式等）；
②劳动合同、聘用协议、社会保险（养老保险）缴纳证明等材料；
③公户对私户的工资发放记录；
④特种设备检验（作业）人员资格证、注册证书；
⑤培训证明。

	关键岗位人员
	关键岗位人员的任命文件、参加相关知识培训的见证材料。

	检测（校验）设备
	核查所有检测（校验）设备的档案资料：
①《检测（校验）设备配置表》（包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等）；
②检测（校验）设备核查：采购合同、采购发票、付款证明（如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等）、检定校准证书、状态标识等；
③特种设备核查登记证书和检验报告（含日常检查、年度检查报告、安全附件检定校准报告等）。

	场地与设施
	①自有产权的，核查证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）。
②租赁的，核查租用、借用证明文件及出租方产权证明的复印件，证明文件包括但不限于不动产权证（土地及地面建筑物）、租用合同（自有产权除外）和租用场所范围的场地平面图
③无场地不动产权属证明文件的，应当核查乡镇人民政府、街道办事处、管委会及以上人民政府出具的书面证明，证明内容应当载明：该建筑物不属于违法建筑，可作为场地开展检验检测相关活动。

	法律法规文件
	核查法律、法规、规章、安全技术规范和标准目录和实物。

	注：对延续核准的要求核查近4年的文件或见证资料。





A3.2评审现场核查的人员

A3.2.1 持证人员
申请安全阀校验机构的单位，评审组将按照《核准规则》附件C3.2对应项目和本指南4.3条的要求核查特种设备检验检测全职持证人员，人员签有正式聘用合同。
（1） 申请FD1项目的，安全阀校验人员不少于10名（或者锅炉压力容器压力管道检验师、安全阀校验人员合计不少于10名，其中安全阀校验人员不少于6名）。
（2） 申请FD2项目的，安全阀校验人员不少于3名（或者锅炉压力容器压力管道检验师1名，安全阀校验人员2名）。

A3.2.2 核查关键岗位人员：
（1）技术负责人，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和安全阀校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格。
（2）质量负责人，熟悉质量管理工作，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格。
（3）责任师，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和安全阀校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格。
（4）技术负责人和质量负责人不得兼任责任师。关键岗位人员应当由申请单位缴纳养老保险的全职聘用人员担任。
（5）下属单位和分支机构配备的技术负责人、质量负责人和责任师也应当满足本条要求。

A3.2.3 在评审现场核查的人员包括：申请单位负责人、技术负责人、质量负责人、检测（校验）责任师、申请项目相关的特种设备持证人员。


A3.3评审现场核查的设备

申请安全阀校验的单位，评审组将按照《核准规则》附件C3.6和TSG 92—2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》附录 dc对应项目的要求核查安全阀校验设备。

	序号
	设备名称
	要求

	1
	安全阀离线校验装置
	安全阀离线校验装置由校验台、气源、储气容器、试验容器、管道、阀门、堵盖和漏气引出管工装等组成。适用于气体介质安全阀校验和液体介质安全阀校验。

	2
	气源
	可以采用空气压缩机提供气源，也可以采用气瓶组或者其他形式的气源。
气源压力高于储气容器的设计压力时，应当在气源与储气容器之间装设可靠的减压装置或者压力调节装置。

	3
	储气容器
	配置一定容积储气罐，储气罐的容积应当与校验
安全阀的用气量相适应。

	4
	试验容器
	试验容器的工作压力应当满足安全阀最高整定压力，且有足够的容积，能够保证安全阀阀瓣起跳动作，试验容器容积应当不小于安全阀进口端流道体腔(安全阀进口端至阀瓣密封面)的3倍，当安全阀公称通径小于或者等于65mm时，试验容器容积不小于2L，当安全阀公称通径大于65mm且小于或者等于150mm时，试验容器容积不小于 10L，当安全阀公称通径大于150mm 时，试验容器容积不小于20L。

	5
	连接管道
	1.储气容器与试验容器连接管道的内径应当不小于6mm，应当能保证校验时安全阀阀瓣的开启需要的气量。

	
	
	2.试验容器与安全阀间管道内径应当保证校验时安全阀阀瓣的开启需要的气量，当安全阀公称通径小于或者等于50mm时，内径不小于6mm，当安全阀的公称通径大于50mm时，内径应当适当增大，以满足阀瓣开启需要。

	6
	压力调节阀门
	储气容器与试验容器连接管的压力调节阀应当能够保证试验容器压力平稳升高，升高速度可以控制在0.01MPa/s，并且满足安全阀开启需要的气体流量要求。

	7
	堵盖和漏气引出管工装
	有可以与安全阀出口端连接的漏气引出管工装。

	8
	自动测量记录仪表
	4.需要测量安全阀阀瓣是否开启的，应当装设自动测量记录仪表。

	9
	压力表
	压力测量系统应当至少采用两只量程相同，且符合测量要求的压力表，其精度等级应当不低于1.0级，压力表应当定期进行检定或者校准;

	
	
	试验容器上的压力表，量程为试验容器工作压力的1.5~3.0倍，并且定期进行检定（检定周期最长为6 个月）；

	
	
	储气容器上的压力表，量程为储气容器工作压力的1.5~3.0倍，并且定期进行检定（检定周期最长为6 个月）；
设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级；
压力表与压力容器之间应当装设三通旋塞或者针形阀（三通旋塞或者针形阀应当有开启标记和锁紧装置）。

	10
	整定压力大于或者等于42MPa的常温安全阀校验
	整定压力大于或者等于42MPa的常温安全阀校验装置按照GB/T 32291《高压超高压安全阀离线校验与评定》的要求。

	11
	低温介质安全阀
	低温介质安全阀校验装置按照GB/T 29026《低温介质用弹簧直接载荷式安全阀》、GB/T 45161《液氢容器用安全阀技术规范》的要求。

	12
	气体介质密封检漏装置
	(1) 采用封闭式阀盖的弹簧式安全阀和先导式安全阀，在安全阀的排放出口侧安装堵盖和漏气引出管用于测量泄漏率，泄漏率可以通过气泡计数检漏装置或者排液集气检漏装置测量；
(2) 漏气引出管出口端面和轴线垂直并且保持光滑，漏气引出管内径为6mm，管端面插入水面下13mm，并且和水面平行；
(3) 为防止安全阀意外起跳而发生事故，堵盖应当与安全阀出口可靠连接；
（4）采用开放式阀盖的弹簧式安全阀，密封检漏装置按照GB/T12243《弹簧直接载荷式安全阀》的要求。

	13
	在线安全阀校验仪
	系统压力源升压开启装置要求如下：
（1）安全阀进口端能够提供高于安全阀整定压力的系统压力，且可以使安全阀开启排放；
（2）系统压力能够缓慢升高，升压速率不超过0.01MPa/s;
（3）具有开启高度测量装置或者能观察到其开启、排放过程。

	
	
	其他压力源升压开启装置要求如下：
(1) 安全阀进口端应当设置截断阀，可将系统压力与安全阀进口端隔断；
(2) 安全阀进口端与截断阀之间具有介质排泄和其他压力源接入的接口；
（3）具有开启高度测量装置或者能观察到其开启、排放过程。

	
	
	在线校验辅助开启装置要求如下：
（1）由阀杆提升机构、阀杆提升力检测仪器、安全阀进口端压力检测仪器、阀杆提拉装置、数据采集和处理单元等组成；
（2）阀杆提升装置能够通过阀杆连接装置缓慢平稳地提升阀杆至安全阀阀瓣开启；
（3）能够对安全阀进口端压力和阀杆提升力进行实时数据采集，并且能够实时显示采集数据和曲线；
（4）在线校验仪的提升力传感器精度等级应当不低于0.5级，在线校验仪综合检测精度不低于1.0级。




安全阀校验设备应当是申请单位的自有产权，按照A3.1的要求核查佐证材料。设备应提前调试合格，保证状态良好，张贴标识标牌，涉及特种设备的还应办理使用登记并按期检验。



A3.4评审现场核查的场地

固定办公场所：申请安全阀校验的单位应当按照《核准规则》附件C3.5的要求，配置满足校验需要的固定办公场所。
校验场地：申请安全阀校验的单位应当具有校验场地，并且满足校验工作的需要，每个校验场地面积不少于50m2。安全阀校验应当在经核准的校验场地内进行（符合安全技术规范要求的在线校验除外）。校验场地可以租赁。
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特种设备检测机构均应按照《核准规则》附件D的要求建立质量管理体系并有效实施，设有下属单位的，应当与下属单位建立和实施统一的质量管理体系，不得出现体系管控盲区。

	评审项目
	应当核查的见证材料

	1  质量管理体系

	1.1 质量管理体系建立
	核查完整的、经正式颁布实施的质量手册、程序文件、管理制度、作业指导文件、记录表格等和受控的与检测有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、政府文函等外来文件。

	1.2 质量手册建立
	核查正式审批后的质量手册及其审批的见证材料
至少包含：
（1）质量方针；
（2）质量目标；
（3）适用范围；
（4）机构概况；
（5）行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述；
（6）对检测工作质量有影响的相关岗位的职责和权限；
（7）各质量要素及其相互关系的原则性描述；
（8）支持性文件。

	1.3 程序文件
	核查正式审批后的程序文件及其审批的见证材料，其种类和内容应当满足质量管理和控制的需要。

	1.4作业指导书
	核查正式审批后的作业指导书，通常包括检测工艺规程、操作指导书（工艺卡）、检测仪器设备操作规程、内部校准规程、安全措施、应急措施等，其种类和内容应当满足检测工作开展的需要。检测机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，结合检测对象特点制定检测作业指导书。

	1.5文件控制
	应当建立和实施文件控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确受控文件的类别；
（2）对文件的编制和审批进行控制；
（3）明确文件的标识要求，对文件进行唯一性标识；
（4）明确文件的发放范围，对发放过程进行控制，确保在检测机构的运作中有重要作用的使用场所，都能够得到相关文件的有效版本；
（5）明确文件归档和保管；
（6）定期和不定期地对文件进行评审；
（7）对文件更改进行控制；
（8）明确作废文件的管理、控制和处置方式，及时从使用场所撤出作废的文件；
（9）明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定。
文件可以任何形式的媒介呈现。

	
	近四年来质量管理体系文件：
编制、审核、批准的见证材料；
发放的见证材料；
评审的见证材料；修订的见证材料；回收、作废的见证材料；
外来文件控制的见证材料。

	1.6记录和信息控制
	核查正式发布后的记录和信息控制程序。

	
	对质量管理体系建立及实施过程、检测过程中形成的记录进行控制，并且符合本条要求，核查记录清单。

	2  管理职责

	2.1 质量方针
	核查最高管理者策划和制定的质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体现对特种设备安全的承诺。
核查质量方针发布的文件；
核查质量方针。

	2.2 质量目标
	核查最高管理者制定与质量方针相适应的质量目标和质量目标考核办法。
核查近 4年来质量目标分解记录、考核记录（延续）。

	2.3组织结构及职责
	核查最高管理者策划的内部行政管理和质量管理组织结构。
核查岗位人员任命文件；
核查岗位职责文件。

	2.4 管理评审
	核查正式审批后的管理评审控制程序。

	
	近4年来，每次管理评审的见证材料，如管理评审计划、会议通知、输入资料、会议记录、管理评审报告等。（延续）

	2.5其他职责
	除上述管理职责外，还应当明确履行以下职责：
（1）传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律法规所赋予的职责，满足政府与客户要求：
（2）确保检测活动获得必要的资源：
（3）建立、实施和持续改进质量管理体系；
（4）确保检测机构在核准的范围内从事检测工作；
（5）接受市场监管部门的监督。

	3  资源配置

	3.1人员管理
	核查正式审批和实施的人员控制程序。

	
	核查《检验与检测人员配置表》，职工的聘用合同；近 4 年来人员培训计划、培训记录；人员档案。
管理应当达到以下要求：
（1）配备满足检测工作需要的人员，并且与其履行合法的聘用手续；
（2）明确岗位职责和任职条件，并且对人员任职资格和能力进行确认；
（3）对人员进行技术和质量管理培训，制定和实施内部与外部培训计划，明确培训方式和方法，并且对培训效果进行评价；其中技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员接受过特种设备质量管理体系知识的专门培训；
（4）对人员进行定期或者不定期的考核评价；
（5）建立人员执业档案，内容至少包括学历、职称、检测资格证书、培训经历检测经历、考核评价结果等。

	3.2 检测设备控制

	核查正式审批和实施的检测设备控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确检测设备采购技术要求，并且对采购的检测设备进行验收；
（2）配置满足检测工作需要的检测设备，建立检测设备台账，规定检测设备状态标识和唯一性标识；
（3）建立检测设备检定、校准和核查台账，制定检定、校准和核查计划，对结果进行确认；
（4）建立检测仪器操作规程，必要时，对使用人员进行培训和授权；
（5）建立检测设备领用、使用、归还的控制要求；
（6）检测设备出现异常状况时，停止使用，进行标识和处置，并且对之前检测结果的影响进行评价和处置。
（7）检测设备有适宜的保存条件；
（8）建立检测设备档案，包括出厂资料、采购验收记录、检定（校准）和核查记录，使用、维修、保养记录等。

	
	核查《检测设备台账》《检测设备检定/校准台账》；
近 4 年的检定/校准计划，检定/校准证书，核查记录；
检测设备档案；借用记录等。

	3.3 设施和环境条件控制
	核查正式发布和实施的设施和环境条件控制规定，并且达到如下要求：
（1）明确影响检测质量和结果的检测设施和环境条件；
（2）配置检测所需要的检测设施，并且实施有效管理，确保检测的正确实施和检测结果的有效性；
（3）监督和记录检测环境条件，当检测设施和环境条件不满足要求时，停止检测。

	4 检测实施

	4.1 合同控制
	核查正式发布和实施合同控制程序，并且达到以下要求：
（1）客户的要求（如检测方法、检测数量、检测比例、抽样要求、执行标准、检
测报告格式等）明确，并且形成文件（合同）；
（2）在核准项目范围内从事检测工作，有充分的能力和资源满足客户要求；
（3）开展检测的条件能够得到满足，如进入现场的安全要求、开展检测的工作条件等；
（4）合同偏离应当与客户沟通并且得到确认；
（5）明确合同评审的职责、范围、程序、内容和方式。
按要求核查见证材料。

	4.2工作指令控制
	核查正式发布和实施的工作指令控制程序，并且达到以下要求：明确工作指令下达的途径和方式，配置满足检测工作要求的检测资源（包括检测人员、检测设备、检测设施等），任命管理人员并且明确其职责和权限，对检测活动实施有计划的监督（明确监督的频次、方式等）。
设立项目部的，还应当满足以下要求：
（1）项目部的成立经过批准，项目部资源（包括管理人员、关键岗位人员、检测人员、检测设备、检测设施及场地、质量管理体系文件等）配置满足合同及检测工作的需要，任命管理人员、关键岗位人员；
（2）明确管理人员、关键岗位人员和检测人员职责、权限和相互关系；
（3）制定项目部质量管理要求，并且有效实施。
按要求核查见证材料。

	4.3检测过程控制
	核查正式发布和实施的检测过程控制程序，并且达到以下要求：
（1）由具有相应资格的人员从事检测工作；
（2）按照检测细则、工艺、方案实施检测，形成检测记录和信息；
（3）对检测的资源、质量、技术、安全、业务管理等有计划地进行监督；
（4）设立项目部的，项目部应当保存管理人员、关键岗位人员和无损检测人员的签字样式、授权签字领域或者范围；
（5）设立项目部的，内部审核和管理评审应当覆盖项目部，
按要求核查见证材料。

	4.4检测方法控制
	核查正式发布和实施检测方法控制程序，并且达到以下要求：
（1）使用有关法律、法规、规章和安全技术规范规定的检测方法；
（2）有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定检测方法时，选用成熟的、公认的检测方法，否则对选用的检测方法进行技术评审；
（3）当检测方法发生偏离时履行允许偏离的审批手续
核查作业指导书和非标准检测方法的编制、评审、审核、应用的有关见证材料。

	4.5服务和供应品控制
	核查正式发布和实施服务和供应品控制程序，对影响检测质量的服务（包括检测设备的检定和校准服务、维修和维护保养等）和供应品（包括软件、试块、耗材、标准物质等）的管理达到以下要求：
（1）对服务方和供应方进行评价，建立合格服务方和供应方档案；
（2）对采购技术要求进行评审；
（3）对采购的服务和供应品进行验收；
（4）对供应品进行适宜的储存。

	
	核查近 4 年来合格供应（服务）方清单、合格供应（服务）方评价资料、采购计划、供应品验收记录等。

	4.6抽样及样品控制
	必要时，建立和实施抽样及样品控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确抽样及样品的管理对象及范围：
（2）明确抽样方式和方法，并且符合安全技术规范及相关标准的要求；
（3）明确样品接收、保护、储存、留样、处置的规定；
（4）建立样品台账，并且对样品进行唯一性标识。

	
	核查样品台账、样品委托单。

	4.7检测工作安全控制
	核查正式发布和实施检测工作安全控制程序，并且达到以下要求：
（1）对检测过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评价；
（2）制定和实施风险控制、安全应急措施；
（3）定期评审风险控制措施，演练安全应急措施；
（4）对人员进行安全培训。
核查相关记录。

	4.8检测报告控制
	核查正式发布和实施检测报告控制程序，并且达到以下要求：
（1）检测报告格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求，采用客户要求的格式时，将其纳入质量管理体系进行控制；
（2）内容齐全、完整，至少包括检测依据、结果和结论，必要时，还包括对检测结论的解释和说明；
（3）内容正确、准确，用词规范、简洁、准确，表达清晰无歧义，检测报告不得修改；
（4）检测报告由机构负责人或者其授权的人员批准；
（5）明确检测报告的编号、审批、收集、储存、保存期限和处置的规定；
（6）检测报告应当印有标识，用于识别、追溯检测报告的真实性；
（7）检测报告发出后需要更正时，对于不影响检测结论的更正，可以采用补充说明的方式，书面传递给客户；对于影响检测结论的更正，要向客户核查更正后的检测报告，并且将原检测报告收回，一并归档；
（8）检测报告需要加盖检测机构公章或者专用章，其印章应当有专人保管，并且建立使用管理规定。
核查不符合报告的处置记录。

	4.9检测质量监督控制
	核查正式发布和实施检测质量监督控制程序，制定监督计划，明确监督的组织、方式、实施要求和结果处置等。监督可以选用以下方式：
（1）定期考核检验、检测人员的工作能力和质量；
（2）定期评审已发出的检测报告；
（3）利用相同或者不同方法进行重复检测；
（4）参与检测能力评价与验证活动。
核查近 4 年来的年度质量监督计划、监督记录等。

	5 分析与改进 

	5.1内部审核控制
	核查正式发布和实施内部审核控制程序，验证质量管理体系实施的符合性和有效性，并且达到以下要求：
（1）内部审核由质量负责人策划并且组织实施，覆盖质量管理体系所有要素和部门；
（2）每年至少进行一次；
（3）制定内部审核计划；
（4）由经过培训且具有经验的人员担任审核人员，编制内部审核检查表、实施内部审核，审核人员独立于被审核的活动：
（5）及时采取纠正和纠正措施；
（6）出具内部审核报告。

	
	核查 4 年来历次内部审核的见证材料（通常包括内审计划、首次会议签到表、内审记录、总结会议、不符合项报告、内审报告等）。

	5.2不符合控制
	核查正式发布和实施不符合控制程序，并且达到以下要求：
（1）对不符合的严重性进行评价，并且对其可接受程度做出判定；
（2）明确纠正及纠正确认的控制要求；
（3）采取纠正行动；
（4）对纠正的有效性进行验证；
（5）评价不符合再度发生的可能性

	
	核查近 4 年的不符合报告及采取纠正 的见证材料

	5.3纠正措施控制
	核查正式发布和实施纠正措施控制程序，并且达到以下要求：
（1）分析、确定不符合产生的主要原因；
（2）制定、评价、实施纠正措施；
（3）验证纠正措施的有效性。

	
	核查近 4 年纠正措施的见证材料。

	5.4预防措施控制
	核查正式发布和实施预防措施控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确预防措施的启动时机与要求；
（2）明确潜在不符合收集的职责、方式和方法；
（3）分析、确定潜在不符合产生的主要原因；
（4）制定、评价、实施预防措施；
（5）验证预防措施的有效性。

	
	核查近 4 年预防措施的见证材料

	5.5投诉控制
	核查正式发布和实施投诉控制程序，并且达到以下要求：
（1）明确受理投诉的职责、途径、接受方式；
（2）明确投诉的处理流程及跟踪验证的规定；
（3）规定改进的途径。

	
	核查近 4 年投诉处理的见证材料，或客户满意度调查记录

	5.6 数据统计分析控制
	核查正式发布和实施数据统计分析控制程序，分析内容应当包含以下信息：
（1）明确数据信息收集的范围、内容，至少包含客户满意度、与检测质量和安全相关的活动结果、资源的匹配度等；
（2）明确数据分析的方式与方法；
（3）规定数据分析结果的应用要求，

	
	核查近 4 年数据分析的见证材料

	6 与政府、行业和客户关系

	6.1 接受政府监督管理
	核查接受政府监督管理的见证材料及有关问题整改的见证材料；
（1）明确按照规定进行资质核准；
（2）明确按照规定接受监督检查，并且对存在的问题进行整改;
（3）机构名称、住所、办公地址等发生变化时，应当及时履行变更手续；
（4）应当根据每年检测发现的具体问题，进行系统分析，向住所所在地监察机构提出风险管控建议。

	6.2 客观、工作和保密
	核查客观、工作、独立地开展检测工作见证材料；
履行保密义务的见证材料。

	6.3 行业自律
	核查参与特种设备检测行业组织构建的行业诚信管理体系的见证材料。

	6.4 能力评价与验证
	核查参加具有公正性地位的特种设备检测行业组织或者技术机构组织的检测能力评价与验证活动的见证材料。
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[bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc855370746][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc26844]附录C  检测能力审查程序及要求

[bookmark: _Toc29163][bookmark: _Toc7897][bookmark: _Toc7846]C1 适用范围
适用于特种设备检测机构核准时检测能力验证。
C2 检测能力验证方式
[bookmark: _Toc23414][bookmark: _Toc4478][bookmark: _Toc1502]验证的方式有报告评价、跟踪检测过程、采信能力验证结果注[footnoteRef:0]等方式。申请单位提交的资料符合要求后，需根据本表1所规定的检测能力验证方式准备相关的能力验证材料。 [0: 注 采用采信能力验证参与检测能力审查的申请单位，出具采信能力验证报告的机构应当为持有对应核准项目有效特种设备检测机构核准资质具有行业公信力的特种设备检验检测机构，报告出具时间须在现场评审前12个月内。] 

表1 检测机构检测能力评审方式
	序号
	申请项目
	评审方式

	
	
	首次核准、增项核准
	延续核准、变更核准

	1
	无损检测注[footnoteRef:1] [1: 注 申请漏磁内检测的，应当使用自有的漏磁内检测设备和数据判读系统参加能力验证；漏磁内检测设备应当经过性能评价、校准、期间核查和使用前性能确认] 

	跟踪检测过程或采信能力验证结果
	报告评价、跟踪检验过程

	2
	电梯检测
	跟踪检测过程或采信能力验证结果
	报告评价、跟踪检验过程

	3
	安全阀校验
	跟踪校验过程
	报告评价、跟踪校验过程



C3 检测能力审查要求
省质量审评中心向申请单位确认申请核准类型及项目，并明确相关事宜。
C3.1 报告评价
延续核准的申请项目采取报告评价的方式审查检测能力，评审组应当核查4年内的每个申请项目的检测报告目录。
核查的检测报告应当满足以下要求：
——凡涉及新颁布安全技术规范的项目，应尽可能选取新规范实施后，所出具的检测报告。
——选取的检测报告尽量涉及不同的检验检测人员（应覆盖不少于70%的在职检验检测人员）。
——应考虑所检设备的检测难度。
——尽可能包括各种检测结果。
C3.2 跟踪检测过程
C3.2.1 准备工作
当申请核准项目采取跟踪检测过程的方式验证检测能力时，省质量审评中心与申请单位确认提前做好相关项目的前期准备工作：
——跟踪检测的时间、地点。
——跟踪检测的受检设备及地点。
——确定检测项目参加能力审查的人员（每种检测项目的检测人员一般由省质量审评中心指定，省质量审评中心和申请单位确定的参加检测能力验证的人员不得更换）。
——与评审组商定行程等事宜。
申请单位在检测能力验证前还应做好如下准备事宜：
——跟踪检测（校验）的受检设备及地点。
——与受检特种设备使用单位联系人联系，明确需要配合的事宜。
——备好检验检测用设备和材料。
C3.2.2 现场主要验证内容
——质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、工艺规程和表格）是否符合要求。
——单位责任人员任命情况，检验检测人员资格证书和注册情况。
——根据验证工作指令，编制检测工艺卡（作业指导书），并完成审批。
——根据工艺卡（作业指导书）完成指定的检测工作。
——形成检测记录及报告，完成编、审、批并签字盖章（RT检测，应当完成洗片、评片、工艺验证，形成评片记录及报告；TOFD检测，应当完成检测系统总体设置、工艺验证，形成扫描图评定记录及报告；漏磁检测，应当完成仪器检测状态参数设置、工艺验证，形成判别记录及报告等）。
——现场技术、质量问题处理的情况等。

C3.3 采信能力验证结果
当申请核准项目采取采信能力验证结果的方式审查检测能力时，申请单位可在现场鉴定评审前完成申请项目的采信能力验证工作，由评审组现场核查采信能力验证结果。
C3.4 检测能力审查数量
C3.4.1 报告评价——审查每个拟按报告评价方式进行能力审查的核准项目检测报告至少 4 份（持证周期内每年各1份），申请核准项目有子项目时，每个子项目检测报告至少4份（持证周期内每年各1份）。
C3.4.2 跟踪检测过程——拟按跟踪检测过程方式进行能力审查的核准项目，跟踪检测项目的数量应不低于下列要求：
	序号
	项目（方法）
	结构
	数量

	1
	RT
	单壁透照
	不少于 6 张

	
	
	双壁单影
	不少于 6 张

	
	
	双壁双影
	不少于 4 张

	2
	UT
	钢板（或锻件）
	检测面积不少于 1 平方米（或锻件 1 件）

	
	
	平板对接焊缝
	不少于 2 道且不少于 1 米

	
	
	钢管环向对接焊缝
	不少于 2 道

	3
	MT
	对接焊缝
	不少于 2 道且不少于 1 米

	
	
	角焊缝
	不少于 2 道且不少于 1 米

	4
	PT
	对接焊缝
	不少于 2 道且不少于 1 米

	
	
	角焊缝
	不少于 2 道且不少于 1 米

	5
	ECT
	非铁磁性钢管
	不少于 2 根且不少于 4 米

	6
	AE
	钢质容器或气瓶
	1 台（只）

	7
	TOFD
	对接焊缝
	总长度不少于 20 米（其中：厚度大于50mm的不少于 1 米）

	8
	MFL
	可进行漏磁检测的管线
	1 条

	9
	PA
	对接焊缝
	总长度不少于 20 米（其中：厚度大于50mm的不少于 1 米）

	10
	TC
	直梯
	带机房的直梯1台

	
	
	扶梯
	1台

	11
	FD1
	离线校验
	离线校验整定压力大于等于10MPa安全阀1支

	
	
	在线校验
	在线校验安全阀1支

	12
	FD2
	离线校验
	离线校验整定压力小于10MPa的安全阀1支

	
	
	在线校验
	在线校验离线整定压力小于10MPa的安全阀1支



C3.4.3 采信能力验证结果——审查每个拟按采信能力验证结果进行能力审查的核准项目至少 1 份行业内具有公信力的检测机构所出具的能力验证报告，且结果为合格及以上。
C4  不符合项整改
评审组要求申请单位对检测能力审查中发现的不符合项进行整改，其整改情况一并写入整改报告。
C5  检测能力验证结果
当发生以下情况之一时，相应检测项目的跟踪检测过程验证结论为不符合条件，鉴定评审报告为不符合条件。
——申请单位无法满足核准规则所规定的检测设备或现场不具备检测条件。
——申请单位无法满足核准规则所规定的检测设备。
——参与检测能力审查的检测人员与省质量审评中心和申请单位确定的参加检测能力验证的人员不一致。
——参与采信能力验证的检测机构的核准项目超过有效期或不能够覆盖申请单位申请核准项目的。
——发现虚假检测行为。
——存在明显缺陷错、漏检，且影响评定的。
——申请单位无足够检测业绩，且无法按照评审组要求对此项目进行跟踪检测。
——申请单位完全无申请项目的检测业绩
——其他需要请示的事项。
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[bookmark: _Toc29075][bookmark: _Toc1765997901][bookmark: _Toc12261][bookmark: _Toc7980]附录D  整改报告格式










[bookmark: _Toc10177][bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc3674]特种设备检测机构核准
[bookmark: _Toc15972][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc16003]鉴定评审整改报告







申请单位：
核准类别：首次       延续
  增项       变更
机构类型：
核准项目：
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[bookmark: _bookmark10]目  录（格式）

	序号
	文件名称
	页 数

	1
	特种设备检测机构鉴定评审备忘录
	

	2
	特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告
	

	3
	附件1
	

	4
	附件2
	

	5
	附件3
	

	6
	附件4
	

	7
	附件5
	

	8
	附件6
	

	9
	附件7
	

	10
	附件8
	

	11
	附件9
	

	12
	附件10
	

	13
	附件11
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关于****************核准
鉴定评审的整改报告
四川省质量技术审评中心：
由贵中心派出的评审组于＊＊年＊＊月＊＊ 日至＊＊月＊＊ 日对我单位进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我单位于＊＊年＊＊月＊＊日接到贵中心发出的《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》（以下简称《备忘录》）。就备忘录中所提出的＊＊个方面的＊＊个问题，我单位于＊＊年＊＊月＊＊日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：
我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。







（盖章）
年     月     日

第 27 页

（附件 1）：
[bookmark: _Toc15095][bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc16360]特种设备检测机构鉴定评审不符合项目
分析整改表
	鉴定评审提出的不符合项目：

	采取的纠正或纠正措施：

	见证材料：
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[bookmark: _Toc14374236][bookmark: _Toc14266][bookmark: _Toc24382][bookmark: _Toc29512]附录E  整改报告编制要求

现场鉴定评审结束后，鉴定评审机构根据评审组提交的现场评审资料，出具并向申请单位寄发《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》，申请单位应当依据《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》规定期限，按照《整改报告格式》（附录 D）要求完成整改工作。
E1 总体要求
a. 申请单位提交的整改报告应按照省质量审评中心提供的《整改报告格式》（附录 D）编制。
b. 整改资料应按：《特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》（复印件）、《关于***核准鉴定评审的整改报告》正文、附件1、附件2……的顺序整理成册（不用装订）。
c. 《特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、正文应采用计算机输入后打印；
d. 材料应用 A4 纸打印或复印；
e. 整改见证材料一式一份，逐页加盖鲜章。
E2 《特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告》封面的填写
a. 申请单位名称：填写检测机构公章上的单位名称。
b. 机构类型：根据申请填写，如电梯检测机构。
c. 核准类别：勾选“首次”、“延续”、“增项”、“变更”。
E3 《特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告》目录的填写
“目录”按鉴定评审机构提供的格式如实填写，并注明每个附件的页数。
E4 《特种设备检测机构核准鉴定评审整改报告》正文的编制
a. 正文的前半部分，按鉴定评审机构提供的格式，进行替换即可。
b. “存在的不符合项”栏：填写《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。
c. “整改情况（详细描述）”栏：填写不符合项的整改情况，描述应简要准确。
d. “见证材料（注明页数）”栏：填写见证材料所在的附件序号（含附件的页数），如“附件 1（共 10 页）”。
e. 表中所列出的“行”不足时自行添加行，所列出的“行”过多时，自行删除，不允许出现空行。
f. “其他说明”，如果有其他情况需要说明，请在此说明。
E5 附件的编制
[bookmark: _bookmark11]a. 每一个“不符合项”对应一个附件，按照《特种设备检测机构核准鉴定评审备忘录》中的不符合项目的顺序逐一编号。
b. 每个附件的第一页应是《特种设备检测机构核准鉴定评审不符合项目分析整改表》，申请单位应在此表说明不符合项，采取的纠正或纠正措施，提供的见证材料等。
c. 《特种设备检测机构核准鉴定评审不符合项目分析整改表》后附：针对该“不符合项目”整改的见证资料。
E6 不符合整改见证材料
E6.1 缺少人员等方面的不符合，应提供如下资料：
a.人员的聘用合同。
b.人员的资格证书。
c.特种设备检验检测人员执业注册证书或网上注册结果公示资料。
d.社会保险缴纳证明（退休人员，应当提供退休证明、劳动合同及工资转账证明等、复印件加盖单位公章）。
E6.2 缺少设备方面不符合，应提供如下资料：

a.购置发票及购置清单和银行汇款的证明材料（复印件加盖单位公章）。
b.如果分期付款，还没有最终开出发票的，应提供：购置合同、历次银行汇款的证明资料（复印件加盖单位公章）。
c.仪器设备验收记录、检定或校准证书。
d.实物照片等。
E6.3  质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、记录表格）方面的不符合：
E6.3.1 新编制的质量管理体系文件（原先没有，需要新编制的），应提供如下资料：
a. 文件编制、修改审批表或评审表（相关人员应签名）。
b. 文件编制、审核、批准审批表。
c. 文件正式颁布实施的见证。
d. 新编制的文件的正文只提供新编制的部分，不需提供全部的体系文件。
E6.3.2 修订的质量管理体系文件（原先有，需要修订的），应提供如下资料：
a. 文件编制、修改审批表或评审表（相关人员应签名）。
b. 文件编制、审核、批准审批表。
c. 文件正式颁布实施的见证。
d. 修订之前的质量管理体系文件正文（只提供需要修订部分，修订部分应用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件，并注明“修订前”）。
e. 修订后的质量管理体系文件的正文（只提供新修订的部分，修订部分应用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件，并注明“修订后”）。
E6.4 质量管理体系实施的不符合，应提供如下资料：
a. 针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。
b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。
c. 纠正和纠正措施实施后的见证材料。
E6.5 检测（校验）能力的不符合，应提供如下资料：
a. 针对该项不符合，“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。
b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。
c. 纠正和纠正措施实施后的见证材料。
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[bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc25720][bookmark: _Toc2099252269][bookmark: _Toc17259]附录F  不符合整改现场确认程序


F1 适用范围
适用于不符合项目整改的现场确认。
F2 约请
申请单位完成不符合项目的整改后，应当向省质量审评中心提交如下资料：
——不符合项目的整改见证材料。
F3 协商现场确认计划
省质量审评中心接到申请单位的约请后，与申请单位协商现场评审计划。
——现场评审组一般由 2-3 名人员组成。
——现场评审时间一般为 1-2 天。
F4 发送现场确认通知函
根据协商确认的现场确认时间，省质量审评中心提前 5 个工作日向申请单位发出《特种设备现场鉴定评审通知函——（现场确认）》。
F5 接收评审通知函
——申请单位接到通知函后，应当及时与评审组联系，以确定评审组的行程及工作安排。
——申请单位如果对评审人员有异议时，可以在现场评审的 3 个工作日前，向省质量审评中心提交书面意见。
F6 现场确认——预备会议
参加由评审组长组织召开预备会议，协商工作日程安排等。
F7 现场确认——首次会议
参加评审组长主持召开的首次会议：
——与会各方代表介绍参会人员。
——申请单位简要介绍整改工作的准备情况和自查情况。
F8 现场确认——意见交流
参加由评审组长主持召开的意见交流会议。
——申请单位对评审组提出的不符合项进行确认。
——申请单位有权提出新的证据，证明其符合性。
——如申请单位拒绝签署备忘录，申请单位应当书面陈述理由，加盖申请单位印章（公章）后交评审组长。
意见交流会也可以与总结会议合并进行。
[bookmark: _bookmark12]F9 现场确认——总结会议
参加由评审组长主持召开的总结会议：
——申请单位负责人代表机构表态。
——接收评审组长移交的《特种设备检测机构核准鉴定评审工作备忘录》。
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[bookmark: _Toc1388706370][bookmark: _Toc999179777][bookmark: _Toc230979341]附件G   终止评审确认表

1. 资源条件不具备、资料严重失实（任一项即终止）
□主体（名称、地址、法定代表人等）信息与实际严重不符，且无法提供有效证明
□关键岗位人员资质、社保、劳动合同虚假、挂靠、冒名
□人员严重不足（申请单位人员数量不足《核准规则》人员要求总数量的70%）
□场所严重不符合要求
□缺乏必备的设备设施

□检测设备/仪器台账、购置证明、检定证书伪造、套用、严重不符
□租借设备、临时拼凑条件应付评审
□检测业绩、合同、报告、案例编造、虚假
□申请安全阀校验机构的校验场地无法满足要求，且无法立即整改

2. 质量管理体系未建立或不能有效实施（任一项即终止）
□未按 TSG Z7002-2022 建立质量管理体系
□质量/技术负责人、责任师等关键岗位虚设、不履职
□人员无培训、无授权、无考核
□检测过程无方案、无记录、无管控，流程完全失控
□实际检测过程，严重偏离体系文件或法规要求

3. 严重的检测质量问题（任一项即终止）
□漏检法规、规范要求的关键检测项目
□原始记录编造、篡改数据、无法复现检测过程
□被检设备存在重大安全隐患，仍出具合格结论
□检测报告关键信息错误、结论失实、失去法律效力
□伪造、篡改检测数据、报告、签字
□原始记录与设备实际状况严重不符，数据明显编造

4. 违法、造假和虚假检验、检测行为（任一项即终止，之前已被监察部门处理完毕的不计入内）
□未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的； 
□实际检验、检测人员与检验报告不一致的；
□未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的； 
□出具虚假的检测结果和鉴定结论或者检测结果和鉴定结论严重失实的；
□发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的； 
□泄露检测过程中知悉的商业秘密的； 
□从事有关特种设备的生产、经营活动的； 
□推荐或者监制、监销特种设备的； 
□利用检测工作故意刁难相关单位的。 

5.其他
□关键岗位人员和其他检验检测人员未按要求到评审现场（参照本指南5.7.1条）
□采信能力验证结论为不符合特种设备安全技术规范或相关标准的要求
□申请单位所在地出现不可抗拒的自然灾害等
□申请单位发生安全事故
□其他使评审无法进行的情况或因其他原因需终止现场评审

补充说明：                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

签字确认
评审组长签字：______________
评审组成员签字：______________　______________　______________
申请单位代表意见：□认可上述事实与结论□不认可，理由：_______________________________________________________________________________________________________________
申请单位代表签字：______________
属地特种设备安全监督管理部门签字：______________
（申请单位拒绝签字的，由评审组注明：评审组已当场告知，申请单位拒绝签字。）
日期：______年____月____日
